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项目名称
项目名称：血液内科NAS存储采购项目（2026）

项目背景
设备主要用于科研项目实验数据、科研文档、图像资料、分析结果及其他非结构化数据的集中存储、共享、备份与长期归档。

采购设备清单 
	序号
	设备名称
	规格
	数量

	1
	NAS文件存储
	详见4.1章节
	1台




详细配置参数
NAS文件存储参数要求
	序号
	指标项
	技术规格要求
	证明材料要求

	1 
	CPU配置
	≥1颗处理器；每颗处理器主频≥2.2GHz；每颗处理器物理核数≥4核
	提供官网截图、产品彩页或原厂技术确认函等证明材料

	2 
	系统内存
	配置≥8GB DDR4内存；具备≥2个内存插槽；
	提供官网截图、产品彩页或原厂技术确认函等证明材料

	3 
	硬盘槽位
	具备≥5个硬盘槽位；搭配扩充设备最⼤硬盘位数≥15个；支持≥2个M.2槽位；
	提供官网截图、产品彩页或原厂技术确认函等证明材料

	4 
	硬盘配置
	配置≥5块存储专用硬盘；每块存储专用硬盘容量≥16TB；
	提供官网截图、产品彩页或原厂技术确认函等证明材料

	5 
	网络
	配置≥2个RJ-45 2.5GbE ⽹⼝
	提供官网截图、产品彩页或原厂技术确认函等证明材料

	6 
	USB
	配置≥2个USB 3.2 Gen 1 端⼝
	否

	7 
	电源
	提供≥1个电源
	否

	8 
	⽀持的 RAID 类型
	支持JBOD，RAID 0，RAID 1，RAID 5，RAID 6，RAID 10
	提供官网截图、产品彩页或原厂技术确认函等证明材料

	9 
	网络通讯协议
	支持SMB2、SMB3、NFSv3、NFSv4、iSCSI、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP
	否

	10 
	虚拟化支持
	支持VMware vSphere  Microsoft Hyper-V  Citrix  OpenStack
	否

	11 
	软件
	提供虚拟驱动器、远程文件夹、WindowsACL编辑器、归档文件的压缩/解压、特定用户/群组的带宽控制、创建共享链接和传输日志
	否

	12 
	备份功能
	支持本地备份、网络备份以及数据备份到其他服务器和公有云
	否

	13 
	数据同步
	支持在Windows、macOS、Linux、Android和iOS之间同步文件。内置的跨平台门户可随时随地访问数据
	否

	14 
	服务
	提供≥3年原厂质保服务
	提供承诺函





项目工期及实施要求
	序号
	内容
	实施标准

	1. 
	项目实施过程控制
	软件到货、安装、调试、验收工作，严格按照技术要求文件和合同的工期要求完成项目实施。

	2. 
	项目实施过程文档管理
	提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。

	3. 
	项目实施组织架构
	提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。

	4. 
	项目实施进度安排
	提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成

	5. 
	项目安装过程安排
	提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。

	6. 
	项目验收安排
	提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。

	7. 
	项目培训安排
	提供完善培训方案。



集成技术及实施服务要求
	序号
	服务要求

	1 
	(一)供应商须在院方支付合同首款后的30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

	2 
	(一)供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。

	3 
	(一)供应商负责合同内设备的安装调试。
(二)供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

	4 
	供应商需承诺根据院方技术需求提供不低于本次采购设备配置的备机，供应商报价时应充分考虑，院方在合同金额之外不再另行支付任何费用。

	5 
	供应商需根据院方现场环境情况，提供系统集成与实施服务，服务内容应包括：
（1） 根据院方科研项目数据规模、数据类型及可靠性要求进行存储空间规划，完成NAS安装、初始化及配置RAID 5/6并配置热备盘；
（2）完成共享文件夹规划与创建，按照采购人部门或业务类型划分存储空间，设置相应的容量配额。
（3）完成2个网口的链路聚合配置，实现带宽叠加与链路冗余，并根据现有网络环境进行科研数据上传、下载及并发访问测试；
（4）配置静态IP或DHCP保留地址，确保NAS网络地址稳定可管理，根据院方网络安全策略，完成防火墙规则和访问控制列表（ACL）配置。
（5）将NAS接入现有局域网，确保现有服务器/客户端可访问NAS存储。并纳入现有认证体系，实现统一身份认证。
（6）配置NAS与现有备份系统的对接，如用户存在原有科研数据，提供数据迁移及完整性检查服务，确保迁移前后数据完整、可正常访问，确保关键数据可通过网络备份方式纳入现有备份策略。
（7）配置系统日志记录与审计策略，确保关键操作可追溯；
（8）提供不少于3年技术支持服务，服务期内发生硬盘、RAID、共享访问、容量及系统异常时，提供远程技术支持，必要时提供现场技术支持。



保修要求
	序号
	内容
	服务要求标准

	1 
	供应商售后服务承诺函
	供应商需承诺提供原厂商3年保修服务。

	2 
	供应商服务标准
	供应商需承诺报修后4小时内到达现场、12小时内排除故障。

	3 
	集成标准
	供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与院方现有软、硬件系统之间的联调工作。

	4 
	培训标准
	供应商需承诺提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

	5 
	巡检服务
	供应商需承诺提供不少于1年1次的巡检服务，对本次项目内所含的产品进行全面检查，并且在巡检后3个工作日内提交巡检报告，如发现异常需及时汇报并提供解决方案。
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