心脏血管介入管理系统升级及信创改造
项目需求
1、 项目名称
心脏血管介入管理系统升级及信创改造项目。
2、 项目内容
项目功能如下：
	序号
	系统名称
	功能模块
	数量

	1
	系统升级及信创改造
	配置详见3.1系统升级及信创改造
	1

	2
	介入手术摄像头1
	配置详见3.2 介入手术摄像头1
	4

	3
	音视频编码器
	配置详见3.3音视频编码器
	4

	4
	介入手术摄像头2
	配置详见3.4介入手术摄像头2
	9

	5
	采集卡
	配置详见3.5采集卡
	1

	6
	图形工作站
	配置详见3.6图形工作站
	3



3、 详细功能描述
3.1 系统升级及信创改造
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	数据库信创改造
	1. 建立国产信创数据库对应数据结构表单。
2. 将现有系统数据库数据导入信创数据库，完成数据迁移测试，并确保系统运行稳定。数据迁移范围包括影像数据、检查信息、图像等结构化、非结构化数据，并确保所有数据关联的正确性，确保迁移后数据的完整性、连续性。
备注：供应商需提供完整的数据迁移方案，方案包括不限于迁移具体准备、迁移工具、迁移方法、风险评估及回退等，经医院评估通过后执行。

	2
	服务端升级及信创改造
	1. 服务端需迁移部署至国产服务器应用信创环境，确保系统运行稳定。
2. 病人登记模块、影像报告模块升级为BS架构。


3.2 介入手术摄像头1
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	



介入手术
摄像头1
	像索：≥800万；
数字变焦：≥16倍数字变焦；
输出接口：支持HDMI2.0/3G-SDI/LAN；
视频分辨率：支持3840*2160，60fps；
旋转角度：支持水平0°～350°，垂直方向-30°～90°；
音频：支持1路音频输入和1路音频输出；
存储卡储存：支持最大256G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储；
重力感应：支持；
远程控制：支持遥控、拨码、RS485控制；
供电：DC12V，支持POE；
其他：支持介入手术图像采集，接入示教传播系统进行显示，接入硬盘录像机进行数据存储。
备注：包含设备安装、调试等工作。


3.3 音视频编码器
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	音视频编码器
	[bookmark: OLE_LINK3]视频源输入接口：支持HDMI接口、VGA视频接口； 
SDI接口：支持1路3G-SDI/HD-SDI环通输出； 
视频编码：支持H.265或H.264；支持1080P、720P等高清分辨率编码；
音频编码：支持AAC、G711a或G711u；
网络接口：1个10M/100M自适应网口；
直播协议：支持RTMP；
SDI信号输入支持：1080P60、1080P50、1080P25、1080P30、1080I50、1080I60、720P25、720P30、720P50、720P60
HDMI输入信号支持：1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz
VGA输入信号支持：1080P60、UXGA（1600×1200）P60、SXGA（1280×1024）P60、1440×900P60、1366×768P60、720P60、XGA（1024×768）P60、800×600P60；
支持一键恢复默认配置；
其他：支持与医院DSA设备对接，实现设备数据采集，并传输至图形工作站。
备注：包含设备安装、调试等工作。


3.4 介入手术摄像头2
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	介入手术
[bookmark: _GoBack]摄像头2
	像索：≥400万像素；
最低照度：支持彩色 ；
宽动态：≥120 dB；
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
焦距：支持2.8 mm ；
水平视场角：≥105°；
垂直视场角：≥55°；
对角视场角：≥125°；
防补光过曝：支持 ；
最大图像尺寸：2560 × 1440；
[bookmark: OLE_LINK1]视频压缩标准主码流：支持H.265/H.264，支持超级智能编码；
子码流: 支持H.265/H.264/MJPEG；
第三码流：支持H.265/H.264 ；
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
PoE：支持供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
其他：支持介入手术图像采集，接入示教传播系统进行显示，接入硬盘录像机进行数据存储。
备注：包含设备安装、调试等工作。


3.5 采集卡
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	采集卡
	接口：1×SDI, 1×HDMI；
[bookmark: OLE_LINK2]输入分辨率支持：1920×1080p@60fps；
输出分辨率支持：1920x1080p@60/50/30/25fps, 1280x720p@60/50/30/25fps,
640x480p@60/50/30/25fps, 720x576p@60/50/30/25fps,
720x480p@60/50/30/25fps；
音频输入接口：支持HDMI嵌入音频；
音频输出接口：支持HDMI嵌入音频；
其他：支持与医院DSA设备对接，实现设备数据采集，并传输至图形工作站。
备注：包含设备安装、调试等工作。


3.6 图形工作站
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	图形工作站
	CPU：≥14 核心， 最大频率≥ 5.0GHz；
内存：≥16 GB；
固态硬盘：≥512GB；
独立显卡：≥6G显存；
集成显卡：支持；
内置音箱：支持；
键盘\鼠标；USB键盘、光电鼠标；
[bookmark: OLE_LINK4]光驱：≥8倍速 ，DVD+/-RW/RAM；
电源：≥ 360W；
其他：支持对接采集卡、音视频编码器实现信息的输入与显示。
备注：包含设备安装、调试等工作。



4、 项目工期
1. 自合同签订日起，须在7个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的3个月内完成实施导入和保证系统正常工作。
4. 完成实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。
5、 集成技术及实施服务要求
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。
6、 后续维护服务
维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。
在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价软件部分不超过合同软件部分金额的5%，硬件部分不超过合同硬件部分金额的3%。
7、 合同款支付方式
（一）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的10%。
（二）硬件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付至合同硬件部分结算审核价的100%。
(三)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同软件部分金额的90%。
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