附件1
多媒体厅提词屏安装
报  价 单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	8进8出HDMI高清矩阵
	YLD WF-HD8*8
1. 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画，快如电影换镜头；
2. 标配网口，标配平板APP控制软件，内置中控模块，平板的app界面可通过中控的编程软件随意修改，如增加、删除按钮和文字，修改背景图片，修改按钮的形状等；
3. 可用网页控制，带2个串口，支持串口控制，键盘控制，全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载。除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 
4. 插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、网络等板卡。
5. （要配语音控制盒）支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，比如可以呼叫“DVD切换到投影”。语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动。
6. 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口；
7. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作
8. （选配）支持双电源，内部真正安装有两台互为备份的电源，而不只是双插头。
9. （要配预览模块）支持网络可视化预览，在app和电脑软件上可查看所有输入信号的视频图像。
10. 下面是二选一
11. a.（选配）安装有7寸彩色触摸屏（8系列为4.3寸），所有输入输出通道在触摸屏上有一个对应的按钮，用户长按屏幕就可以修改按钮的名称，也可以通过软件，对触摸屏的界面进行修改（增删页面、按钮形状、背景等）
12. b.（标配）装有蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系）
13. 输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出
14. 支持图像4K 2K,高达16种分辨率与刷新率可调，24HZ、30HZ、50HZ、60HZ等以提高兼容性适应多种不同的显示屏。
15. 支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输出视频都可有独立不同的字幕。 
16. 可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能；
17. 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度；
18. 带宽：18Gbps       
19. 位时钟抖动：<0.15Tbit
20. 位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%）
21. 位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%）
22. 最大传输延时：5nS
23. 切换速度：200ns（最长时间）
24. 串行控制接口：RS-232, 9-针母 D型接口,波特率：9600, 数据位8位， 停止位1, 无奇偶校验；2 = RX, 3 = TX, 5 = GND
25. 以太网控制接口: RJ-45母接口,TCP/IP Servert和UDP模式,自适应10M或100M,全双工; TCP端口号: 10008
26. 平均故障间隔时间：（MTBF）30000小时
27. 可接入输入卡数量: 2块
28. 可接入输出卡数量: 2块
29. 可接入控制卡数量:1块
30. 可接入电源模块数量: 1块
31. 电源: 100VAC~240VAC，50/60Hz，国际自适应电源:
32. 储存、使用温度: -20”C~ +70C;
33. 存、使用湿度: 10%~ 90%;
34. 机箱尺寸: 2U;
35. 尺寸 (长x宽x高，单位毫米) : 483Lx306Wx90H;
36. 产品重是: 5.1KG
37. 满载功耗(不含板卡) : 50W;
	1
	台
	
	

	2
	无缝4路HDMI输入卡
	YLD WF-4K-4IN
1. 视频采用HDMI接口；
2. 每卡支持4路HDMI、音频信号输入；
3. 采用高质量FR4线路板；
4. 采用高速专业连接器，非普通金手指；
5. 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏；
6. 支持图像分辨率4K 2K；
7. 自动EDID管理，不需人为干预；
8. 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；
9. 支持HDCP，支持蓝光DVD；
10. 点对点硬件无压缩实时转换；
11. 传输距离大于10m；
12. 具有输入输出预加载，切换速度更快；
13. 即插即用，无需软件，无需驱动；
14. 最大功耗 14W；
15. 接口带宽 18Gbps,全数字；
16. (Clock Jitter) <0.15 Tbit；
17. (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；
18. (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；
19. 最大传输延时 5nS(±1nS)；
20. 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；
21. 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；
22. 阻抗 50 Ω；
23. 产品尺寸（长×宽×高mm）：130×198×25；
24. 插上混合矩阵主机使用
25. 产品重量：0.2kg；
	2
	个
	
	

	3
	无缝4路HDMI、音频输出卡
(4K30，内部按4K处理)
	YLD WF-4K-4OUT
1. 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头；
2. 每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出；
3. 输出支分辨率高达16种：
3840*2160,1920*1080P24HZ\25HZ\30HZ\50HZ\60HZ,2048*1536,2560*1600,1920*1200,1600*1200,1200*900,1280*1024,1280*800,1280*720,1366*768,1024*768,
4. 采用高质量FR4线路板；
5. YCbCr/RGB 4:4:4全色彩内部4K传输
6. 采用高速专业连接器，非普通金手指；
7. 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏；
8. 自动EDID管理，不需人为干预；
9. 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；
10. 点对点硬件无压缩实时转换；
11. 传输距离大于10m；
12. 具有输入输出预加载，切换速度更快；
13. 即插即用，无需软件，无需驱动；
14. 最大功耗 14W；
15. 接口带宽 18Gbps,全数字；
16. (Clock Jitter) <0.15 Tbit；
17. (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；
18. (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；
19. 最大传输延时 5nS(±1nS)；
20. 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；
21. 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；
22. 产品重量: 约0.5KG
23. 产品尺寸（长×宽×高mm）：130×198×25；
24. 插上混合矩阵主机使用
25. 产品重量：0.2kg；
	2
	个
	
	

	4
	中控主机
	YLD DCS-A200
1、主机配有10个串口（RS232\RS485\422）、8个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口（可对外控制UDP/TCP网络设备）、1个NET口、1个TF卡接口、13个状态指示灯、8个按键或触摸屏，大量的控制接口作为后备和备份使用。
2、支持控制DMX512设备，中控自带无需加转换器。
3、（选配另收费）支持网络预览，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。
4、控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。
5、支持万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。
6、支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议（根据项目实际情况写，如显示投影机的灯泡时间和开关状态，显示PM2.5的值）
7、多屏联动同步，支持多台平板电脑及windows电脑同时控制，一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端（电脑）上，状态值由主机保存，控制终端（平板电脑）关闭后重新打开时，软件自动和主机同步，保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值。
8、支持在平板电脑（安卓和IPAD）操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示摄像头等的 RTSP\RTMP\HTTP视频流图像。(请结合项目实际情况写，如网页组件可显示天气，通知等，视频组件可显示摄像头、会议终端视频图像)
9、主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。
10、支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。
11、支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。
12. 下面是二选一
a.（选配另收费）前面板有4.3寸彩色触摸屏和USB编程接口，提供专用编程软件，利用此软件，可对触摸屏的界面任意定义，添加删除页面，修改背景图片和颜色，增删各种形状的按钮，自定义各个按钮的功能，可显示和修改主机的IP地址。
b.（标配）主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态，显示主机的IP地址，
前面板带8个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项。
13、内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作。
14、非串口分配器式中控，串口等所有控制代码和程序保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性。
15、主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。
16、可通过互联网对主机进行编程和升级。
17、处理器：32位ARM处理器。
18、指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。
19、外观：黑色金属外壳，长485mm，高90mm，深238mm。
20、设计级别：高端场合。完全按照智能会议中控主机要求设计，非电教中控主机改装，具有大量丰富的控制口，向国际知名品牌看齐，不集成信号切换系统（小矩阵），增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险；
21、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。
22、处理器：ARM32位；
23、红外口：8路。路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备；
24、红外学习器：内置，支持超长码识别。主机内置红外学习器，自动识别红外代码类型，能轻松学习超长码的空调遥控器，对音视频设备这些32位普通遥控器，更不在话下。可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用，提高工作效率；
25、红外学习技术：高精度脉宽捕获及数码转换；
26、最大红外数据容量：1000KB；
27、学习载波范围：15-120KHz；
28、发射载波：38KHz；
29、红外脉冲精度：±20us；
30、红外脉宽范围：50us-70ms；
31、红学习时间间隔：100ms；
32、最大红外数据宽度：96位。
33、指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，34、满足任何场合的控制存储要求，支持扩展；
35、存储方式：高速FLASH；
35、控制指令数据容量：256M；
37、最大读写速度：66Mb。
38、继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制；
39、触点形式：1C（SPDT）；
40、触点负载： 2A/30 VDC；
41、阻 抗： ≤100mΩ；
42、额定电流： 3A；
43、电气寿命：≥10万回；
44、机械寿命：≥1000万回；
45、线圈绝缘电阻：≥100MΩ；
46、线圈与触点间耐压：4000VAC/1分钟；
47、触点与触点间耐压：750VAC/1分钟。
48、串口(RS232\485\422)： 10路，可编程；
49、波特率：300-115200可选；
50、数据位：8位；
51、停止位：1或2；
52、校验：None, Even, Odd；
53、数据表达格式：字符或十六进制
54、接头定义 ：第2针脚为RX, 第3 针脚为TX, 5 针脚为GND；
55、IO口：8路，支持外部短路触发 ；
56、输入高电平电压：1.8-36V；
57、输出高电平电压：3.3V；
58、输出最大脉冲宽度：200ms；
59、最大输入输出电流：20mA；
60、上拉电阻：支持外接。
61、摄像跟踪：支持；
62、支持电脑控制，触摸屏控制；
63、支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本；
64、电源输出：提供5V电源输出；
65、电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源；
66、最大功率： 15W；
67、储存、使用温度：-20° ~+70°C；
68、储存、使用湿度：10% ~ 90%；
69、重量：3.8kg；
70、安装：标准机柜，2U高度；
71、平均故障间隔时间MTBF：38000小时
	1
	台
	
	

	5
	路由器
	TP-LINK AX1500  WiFi6，1500M，双千兆无线路由器，5G双频，全屋覆盖wif
	1
	台
	
	

	6
	面板控制器
	华为 MatePad 11.5 S
高刷2.8K超清全面屏，8GB+256GB，WIFI
	1
	台
	
	

	7
	HDBaseT发送端
	YLD HDBT-TX
本产品使用的是先进的HDBaseT技术，它采用无延时，无压缩的传输技术，支持将4K*2K@60Hz4:2:0的HDMI信号通过Cat5e/6类网线传输35米，同时1920*1080@60Hz传70米。可以对接所有标准HDBaseT设备，支持POC单端供电，在接收端或者发射端另一端接电都可以
	4
	个
	
	

	8
	HDBaseT接收到
	YLD HDBT-RX
本产品使用的是先进的HDBaseT技术，它采用无延时，无压缩的传输技术，支持将4K*2K@60Hz4:2:0的HDMI信号通过Cat5e/6类网线传输35米，同时1920*1080@60Hz传71米。可以对接所有标准HDBaseT设备，支持POC单端供电，在接收端或者发射端另一端接电都可以
	4
	个
	
	

	9
	舞台提词器
	嘉视影 WT65 65寸舞台提词器
	2
	个
	
	

	10
	HDMI光纤跳线2米
	HDMI跳线2米
	12
	条
	
	

	11
	HDMI光纤跳线20米
	HDMI跳线20米
	4
	条
	
	

	12
	辅材及安装调试费
	
	1
	项
	
	

	合计：
	0

	质保期：3年
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