附件1
党建室音频设备
报  价 单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	音柱
	聚匠 Mini 8
1、类型：全音域线性音柱
2、频率响应：110Hz~17KHz（±3dB）80Hz~20KHz（-10dB）
3、额定功率（AES/Peak）：240W/960W；
4、额定阻抗：8Ω；
5、覆盖角度：120°x40°
6、灵敏度：99分贝；
7、最大声压级（持续/峰值）：122dB/128dB；
8、箱体：金属铝壳；
9、外观处理：氧化黑色细砂
10、输入连接器：2×Neutrik NL4MP
11、接线方式;1±LF,2±LOOP
12、音箱单元配备：
13、定制4个4.5寸全频单元；
14、防护铁网：内贴透声音箱布的黑色环氧多孔钢网
15、尺寸（H*W*D）：420mm*120mm*105mm；
16、重量（KG）：6.8；
	2
	个
	
	

	2
	音柱功放
	MG TR-850
1、8 Ω立体声RMS:850W*2
2、4 Ω立体声RMS:1190W*2
3、限幅保护:可达到10V
4、频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB)
5、灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB
6、总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ
7、阻尼系数:≥900
8、信噪比:≥108dB
9、互调失真:≤0.02%
10、转换速率:≥50V/µs
11、机箱尺寸（W×H×D）:482×88×290mm(2U)
12、净重量:   14 kg
	1
	台
	
	

	3
	天花喇叭
	聚匠 CAT-926
1、频率响应 (±3 dB)：74 Hz– 20 kHz
2、灵敏度（1 W @ 1m）：89 dB
3、扩散角度：90° 锥形 @ -6 dB 点
4、额定功率：60W
5、节目功率：120W
6、峰值功率：240W
7、标称阻抗:8ohm
8、推荐的放大器功率:200W 8ohm
9、额定最大声压级:
10、平均数：101 dB 
11、峰值 SPL：113 dB 
12、交叉点2kHz
13、扬声器单元
14、低频直径/材料/类型：165.5 毫米（6 英寸）
15、高频直径/材料/类型25.4 毫米（1 英寸）
16、外壳开料 ：ABS塑料
17、网罩格栅：钢，带耐候涂层
18、夹紧设计：安全肘节夹
19、连接器：菲尼克斯电气接线端子
20、外观尺寸：265XX185（宽x高）                                                                                            21、开孔安装尺寸：240mm
	4
	个
	
	

	4
	天花喇叭功率放大器
	MG TR-450
功能参数：
1、磨砂喷漆双层铁面板，极具立体感，外观粗犷豪放。
2、内置温度补偿技术，放大器过热会全速运转，保证内部足够通风。
3、完善的放大器保护以及保护指示灯显示，有直流/短路/过流/过热。
4、立体声、桥接单声道和并行三种增益输入灵敏度选择开关。
5、环牛供电，音频电容滤波，电路板采用SMT工艺，低频饱满，声音细腻，层次分明。8 Ω立体声RMS:450W*2
4 Ω立体声RMS:610W*2
限幅保护:可达到10V
频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB)
灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB
总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ
阻尼系数:≥900
信噪比:≥105dB
互调失真:≤0.02%
转换速率:≥50V/µs
机箱尺寸（W×H×D）:482×88×290mm(2U)
净重量:   11 kg
	2
	台
	
	

	5
	音频处理器
	聚匠 A8
96kHz采样频率24比特的处理精度
所有输入输出通道之间和输出通道到输出接口之间可以自由路由、混合矩阵
所有输入输出通道内置（全通滤波器）相位曲线调整功能
输出通道有3种分频类型和8种滤波器斜率
所有输入输出通道的延时≥2000毫秒
每个输出通道嵌入智能限幅器
内置信号发生器（扫频信号、正弦波、粉噪和白噪）
PC控制软件提供中英文操作界面
多达64个预设程序的存储容量
提供工程程序存储（一次存储64个预设程序）
提供多种密码权限保护程序
通过USB、RS232和TCP/IP接口与电脑联机
设备之间支持编组，设备之间参数可以复制
本机器支持多台设备级联控制
可同时远程控制255台设备
技术参数
输入/输出
输入阻抗:20KΩ 平衡式
输入阻抗:10KΩ 非平衡式
输出阻抗：50Ω 平衡式
输出阻抗：100Ω 非平衡式
默认输出电平：0dBu
最大输出电平：+22dBu 
模式：电子平衡 
音频性能
频率响应：20Hz-20kHz +/- 0.33dB 
信噪比：≥112dB  (未加权) 
共模抑制比: > 60dB (20 至 10kHz) 
串扰：< -100dB 
总谐波失真+噪声THD+N ：<0.0025% @ 4dBu 20Hz-20KHz 
动态范围：>112dBu未加权，模拟输入到输出
底噪：-92dBu(未加权）
数字音频
采样率：96kHz 
DSP： 采用TI 的OMAP-L138高性能DSP，计算能力高达每秒3648 MIPS 和2746 MFLOPS
内置多种音频算法
ADC/DAC：24位高解析度芯片 
传输延时：1.75ms 
前面板配置
显示屏：1.77英寸TFT彩色屏
显示内容：6行20字符
电平显示：7位LED 显示
按键：9个功能按键
12个通道选择按键
1个参数调节旋钮 
连接口
模拟音频输入/输出：3针XLR-M/F 
RS-232：3针3.81端子
网络控制接口：RJ45/100M
USB接口：方形USB
电源：标准IEC插口 
总体规格
电源：90-265 VAC (50 / 60Hz) 
尺寸：19”x1.75”x9” (483x44x229mm) 
重量：2.9 kg 
信号输出类型
模拟
音频调节参数
通道增益：-72至+12dB, 0.1dB/级 
相位：0度或180度
延时：每输入输出最大2000ms 
EQ：每输入/输出，13个EQ 
EQ类型：参量、高通、低通、高搁架、低搁架、高通、低通、一阶全通、二阶全通、巴特沃斯高通、巴特沃斯低通、贝塞尔高通、贝塞尔低通
EQ增益：-15至+15dB，0.1dB/级 
EQ带宽：0.01至5
分频滤波器
滤波器类型：Butterworth, Bessel, Linkwitz Riley 
斜率：6 至 48dB/oct ， 
RMS压缩器
阈值：-100至 +0dBu
	1
	台
	
	

	6
	12路调音台
	YAMAHA MG12
1、6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)
2、2编组母线 + 1立体声母线
3、2 AUX (包括FX)
4、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
5、单旋钮压缩器
6、单声道输入通道上的PAD开关
7、+48V幻象供电
8、XLR平衡输出
9、世界通用的内部全局供电
10、可选购安装套件 RK-MG12
11、外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6")
12、净重： 4.0 kg (8.8 lbs.)
	1
	台
	
	

	7
	一拖二无线鹅颈会议话筒
	YLD MRS-5200E
1、管身材质：全铝金属管体或领夹
2、载波频段：UHF640~690MHz
3、频带宽度：50MHz
4、频率调整：红外对频/手动调节
5、输出功率：15mW
6、谐波幅射：＜55dBc
7、最大偏移度：±48KHz
8、手持式音头：动圈式 / 领夹与会议: 电容式 
9、使用电池：5 号电池两只 (会议座 3 节) 
10、操作显示：LCD 同时显示电池容量，
11、射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
12、载波频率：UHF640~690MHz
13、频率宽度：50MHz
14、操作方式：手动调整
15、灵敏度：在偏移度等于 25KHz。输入–95dBm 时，S/N＞80Db
16、最大偏移度：±48KHz
17、综合 S/N 比：＞102Db
18、综合 T.H.D：＜0.5%@1KHz
19、频率响应：60Hz~15KHz
20、最大输出电压：0dbV@45KHz
21、输出插座：XLR 平衡式及 6.3 不平衡式
22、静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制
23、静音调整：-65dB~-100dB
24、有效工作距离: 理想工况下约 50 米~150 米.
25、工作电压：DC12V/1000mA
	3
	套
	
	

	8
	一拖二无线手持话筒
	YLD MDS-5200S
功能参数：
1、两通道615MHz-665MHz UHF频段覆盖，红外线自动对频与自动选频技术。
2、天线真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角。
3、红外对码，一键红外对频设定。
4、两通道平衡输出，一路非平衡输。
5、100×2个信道，信道间隔200KHz，具备极高的接收灵敏度。
6、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。
7、具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机设有静噪控制旋钮。
8、兼容大部分天线放大系统,专为网络机柜的固定安装设计了前置 4 个天线安装点,并提供 2+1 音频输出接口,方便与多规格设备对接安装.
技术参数：
1、频率范围：615MHz-665MHz
2、调制方式：FM(PLL)
3、信道数目：2*100
4、频带宽度：50MHz
5、信道间隔：200KHz
6、频率稳定度：± 0.005%
7、动态范围：100dB
8、最大偏移：± 55KHz
9、频率响应:25HZ-20KHz (±3dB)
10、综合信噪比：> 102dB
11、综合失真：≤ 0.8%
12、输出插座：Balanced XLR and MIC Output
13、输出强度：0~300mV (ADJ)
14、接收器电源供应：12-18V DC/1A
15、发射器电源:2x1.5V (AA)
16、接收器尺寸：480*190*44mm
17、重量：约1.8KG
	1
	套
	
	

	9
	机柜
	国产 订制 18U厚钢板.600x800
	1
	个
	
	

	10
	时序电源器
	YLD A8
1、面板颜色：铝黑色
2、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
3、通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出
4、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率
5、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，磷铜材质，标准万用插座
6、功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.精准电压电流功率显示，内置功率计：屏幕显示即时工作电压，电流，功率，功率因数、并且实时上传手机远程监控  3.断电记忆（当设备突然断电数据会自动储存） 4.面板功能可以锁按键 5.过流保护：过压保护：欠压保护：电压保护 6.485 COM口接入中控控制（代码指令控制）、同时自带安卓软件通过互联网控制 7.定时控制（服务器控制）：定时可自定义添加删除，开机关机和每个通道的开关最多支持100个定时任务
7、每路开关间隔时间/定时时间：1秒(可调节）
8、输出继电器触点电流：30A 277VAC
9、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
10、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
11、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（配电源输入插头）
12、开启类型：自复位型开关
13、功能显示电压显示表类型：1.8寸液晶彩屏多功能显示                    
14、Wifi传输距离：30m无阻挡
15、叠机级联功能：无
16、电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）
17、机身尺寸：长482MM * 宽210MM * 高44MM（非标准1.5U）
18、单机包装尺寸：长555MM * 宽325MM * 高85MM(美牛硬纸盒）毛重：3.5KG
19、整件重量与外包装尺寸：1件5台装共15KG，外包装尺寸：长445*宽340*高570mm
	1
	台
	
	

	总计：
	

	质保期：3年
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