广东省人民医院综合监控信息展示屏采购项目需求

建设一套LED显示屏，结合现有的机房动力环境、网络运行、系统运行监控实现综合展示。实现多区域数据的集中在同一界面内分区展示，满足机房 “一屏观全域” 的监控需求。
一、项目名称
项目名称：综合监控信息展示屏采购项目
二、采购清单
设备采购数量
	序号
	采购产品
	数量

	1
	综合监控信息展示屏
	1
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3、 采购需求
	序号
	模块
	参数
	数量
	单位

	1
	LED箱体
	[bookmark: _GoBack]1.点间距≤1.25mm，显示尺寸5.4米*1.0125米，分辨为：4320*810
2.为满足使用高可靠性要求，全彩LED显示屏RGB采用COB集成封装，恒流驱动，采用全倒装共阴工艺，微米级倒装芯片单边≤100μm，无键合引线，具备防撞、耐磨、耐冲击特点，满足使用高可靠性要求；
3.亮度均匀性≥99.2%，对比度≥25000:1，垂直≥178度，水平≥178度，刷新频率≥4200Hz；
4.在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过软件实现图像抖动的算法，提升显示屏 4bit的灰度位数；
5.采用全前维护、前安装设计，灯板与连接板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间（需提供检测机构出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
6.外壳防护等级≥IP65；
7.支持7*24H连续正常工作，平均无故障运行时间≧100000小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于5PPM；
8.箱体为压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；；
9.显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99%：色域覆盖率：DCI-P3色域覆盖率≥99.3%;NTSC色域覆盖率≥120%；
10.支持 HDR3.0 高清显示,可同时支持 HDR10 和 HLG功能,真实还原视频源所要表达的亮度范围和色彩空间，提升图像显示效果能力，使画面更加逼真（需提供检测机构出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
11.显示单元间隙≤0.03mm，显示单元平整度≤0.03mm，模组平整度≤0.03mm，模组间隙≤0.03mm，相对错位偏差（水平／垂直）≤1.0%；
12.换帧频率：支持20Hz-120Hz调节，支持3D显示；
13.具备低亮高灰特性，在亮度150cd/㎡时，对比度不低于8000:1（需提供检测机构出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
14.灯板上的红、绿、蓝灯支持2.8-3.8V供电，并且供电电压支持软件调节；
15.图像有降噪、运动补偿、增强、色坐标变化处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象；
16.PCB原材为母料，非回收料，且使用环保OSP表面处理工艺；内部线材低烟无卤；显示屏核心原材料满足环保要求；
17.当整机需要多画面显示（两分屏、三分屏或四分屏）时，每个分屏的窗口大小支持用户自定义；
18.符合CESI TS006-2020超高清显示认证、CESI TS009一2018《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》提供相关证明材料；
19.支持过流，过压，过温，短路等保护功能（需提供检测机构出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
20.当灯极出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件（需提供检测机构出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）。
	≥5.4675
	平方

	2
	二合一处理器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，可支持≥4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
3、视频输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达520万像素，最宽支持10240,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：最大可支持≥6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持≥20图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，方便设备整体状态的监控及设备功能的控制，设备功能按键及丝印信息采用全中文提示;
11、支持标准模式模式；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS、中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)等;
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	配电箱
	LED专用配电箱  ，满足屏幕要求，支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能
	1
	台

	4
	保修
	三年原厂保修（含配件+人力）
	
	



★采购人在合同签订前有权保留对报价人所提供的产品进行测试验证的权力，以确保采购人得到符合采购要求的产品，测试费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付，如测试验证发现报价人所提供的产品不满足采购文件要求，采购人有权将报价人列入黑名单。

4、 备件要求
报价人必须提供同批次COB备用灯板≥12张，同批次接收HUB板≥5张，备件由报价人保管，产品出现故障时及时使用备件维修。保修期结束前，报价人将备件交给采购人。报价人提供承诺函加盖公章；合同签订前提供备件照片。

5、 安装要求
1、此次采购的软硬件系统，供应商须承诺提供原厂商的部署实施服务 
2、供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与院方现有软、硬件系统之间的联调工作。
3、全部设备皆采用220V电源，50Hz。供应商应提供厂商原装、完整、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备及部件。
4、要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的检查。供应商报价中应已经包含设备连接并构成完整运行环境所必要的配件、辅件、配线、许可。
5、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在检查时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
6、供应商应负责在项目验收时，将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
7、所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。
8、拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。
9、设备部署所需的任何线材、辅件等由报价人提供，项目不再不支付任何额外的费用

