无线网络优化二期项目（2026年）
用户需求
1、 项目名称与概述
1、项目名称：无线网络优化二期项目（2026年）
2、项目概述：由于采购人东川院区的室外连廊、东病区负一楼停车场等区域没有覆盖医院的无线WIFI信号，导致医院各类手持终端或者个人手机在移动过程中，常出现网络中断、无响应或者响应较慢的情况，网络体验较差。

随着医院业务的快速发展，室外走廊每日承担大量的人流和物流，唯缺信息流，逐步成为医院无线WIFI网络覆盖的黑点。因此新增室外连廊、停车场部分区域的无线WIFI信号覆盖，优化医院整体无线网络覆盖范围，为医院员工提供上网服务，改善用户无线网络使用体验。
2、 项目采购清单

	序号
	名称
	内容
	数量
	单价
	小计

	1
	室外AP
	详见3.1、技术参数要求
	15个
	
	

	2
	室内AP
	详见3.2、技术参数要求
	4个
	
	

	3
	光电混合交换机
	详见3.3、技术参数要求
	2台
	
	

	4
	POE交换机
	详见3.4、技术参数要求
	1台
	
	

	5
	室外连接缆
	详见3.5、技术参数要求
	1批
	
	

	6
	其他安装辅材
	详见3.6、技术参数要求
	1项
	
	


3、 技术参数要求
3.1、室外AP

1.设备为工业级窒外一体化AP，具备防水防尘防雷、宽温工作、防腐蚀外壳，完全适配室外露天/园区/道路场景;
2.全频段支持802.11be标准，整机总空间流数≥8，整机最大速率≥15Gbps；

3.整机最大用户接入数≥1800；

4.接口：≥1个10GE光口，≥1个10GE电口，≥1个GE电口；

5.支持直接纳管FitAP并配置管理AP，无需WAC可小型组网；

6.支持USB接口，可用于扩展物联网；

7.AP支持MLO冗余传输（多链路发送相同报文），提供第三方机构颁发的、加盖报价人公章的检测报告复印件；

8.支持内置蓝牙串口，用于设备运维（不允许通过外置扩展）；

9.支持WPA3加密算法；

10.设备采用国产化CPU芯片，提供第三方机构颁发的、加盖报价人公章的检测报告复印件；
11.支持POE供电，本地独立供电；

12.支持telemetry技术，配合网管平台可以高速采集无线网络数据；
13.实际配置：≥1个万兆单模光模块，≥1个电源适配器；
14.含AP授权；
3.2、室内AP

1.室内放装AP，全频段支持802.11be标准，整机总空间流数≥4，整机最大速率≥3.5Gbps，支持2.4G频段和5G频段；

2.整机最大用户接入数≥256；

3.接口：≥1个2.5G电口；

4.内置智能天线，基于算法自动调节覆盖方向及信号强度，增强用户体验；

5.支持USB接口，可用于扩展物联网；

6.AP支持MLO冗余传输（多链路发送相同报文），提供第三方机构颁发的、加盖报价人公章的检测报告复印件；
7.支持蓝牙串口，用于设备运维（不允许通过外置扩展）；

8.支持WPA3加密算法；

9.设备采用国产化CPU芯片，提供第三方机构颁发的、加盖报价人公章的检测报告复印件；
10.支持单用户极限测速≥2.2Gbps，提供第三方机构颁发的、加盖报价人公章的检测报告复印件；
11.支持直接纳管FitAP并配置管理AP，无需WAC可小型组网；
12.含AP授权；
3.3、光电混合交换机
1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1215Mpps；

2.接口：≥16个10G光口，≥8个25G光口，≥24个POE++凤凰端子接口，≥2个25G上行光口，≥2个40/100G上行光口，支持802.3bt(≥60W/接口)；

3.支持≥2个拓展槽位，单个槽位支持≥8个25G光接口拓展插卡；
4.设备采用国产化CPU芯片和转发芯片，提供第三方机构颁发的、加盖报价人公章的检测报告复印件；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

6.支持独立蓝色ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭；
7.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

8.支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSHv2；

9.支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击；

10.支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒；

11.实配：≥1个1000W交流电源，≥10个万兆单模光模块。

3.4、POE交换机
1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps；

2.接口：≥8个千兆电口，≥4个千兆光口；

3.设备采用国产化CPU芯片和转发芯片，提供第三方机构颁发的、加盖报价人公章的检测报告复印件；
4.支持蓝色ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭；

5.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

6.支持IEEE 802.1d(STP)，802.w(RSTP)，802.1s(MSTP)；

7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；

8.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

9.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；

3.5、室外连接缆

1.光电一体，室外专用，同时提供数据传输和设备供电功能；

2.光学标准满足：2×17AWG（UL1569标准）；

3.外护套材质：黑色PVC，耐候、抗紫外、阻燃耐磨，红、蓝分色芯线；

4.光纤类型：2G.657A2，2芯-单模-9/125，抗弯光纤；
3.6、其他安装辅材

包含防雷器、跳线、室外线管、设备安装等。
1.防雷器：大放电电流：≥6kA；最大持续工作电压：≥100V；最大传输功率≥100W；支持传输带宽 1000Mbps（千兆 CAT6 六类网络）；接口标准 RJ45 型。
2.跳线：单模 LC-LC 双芯光纤跳线，陶瓷插芯，低插入损耗，抗拉防水护套，两端 LC 方形接头，适配光纤交换机、光模块、ODF配线架，长度按需供货，符合通信行业标准。
3.室外线管：室外通信防护线管，硬质阻燃绝缘管材，耐高低温、抗紫外线、防腐蚀，配套直接、弯头、管卡等全套安装辅材，用于室外网线、光纤线缆敷设防护。
4.以上辅材，需满足项目设备安装所必须的数量要求，不再单独核算计价。

4、 项目工期

自合同签订后的三个月内完成设备安装、部署并投入使用。
5、 项目实施及验收要求
1、信号要求：无线网络信号覆盖区域边缘场强≥-65dBm。
2、项目采购的无线AP能与采购人现有的无线控制器无缝对接，无需额外新增其他设备，报价人提供承诺函，格式自拟。

3、项目采购的无线AP和交换机能与采购人现有的网管平台无缝对接，实现快速采集无线网络数据，无需额外新增其他设备，报价人提供承诺函，格式自拟。

4、采购人有权对供货产品的性能及功能进行测试验证，如发现报价人供货产品与响应文件情况不符，采购人有权解除合同并进行追责，一经查实，将列入供应商黑名单。报价人提供承诺函，格式自拟。

5、在项目实施过程中，不能影响采购人现有无线网络的正常使用。

6、报价人需根据采购人的详细需求，提交产品安装、实施方案，得到采购人确认后方可实施。

7、验收由报价人提供具体的验收计划、测试内容和方法，采购人审核通过后，方可进行项目验收。
6、 保修服务
1、本项目要求硬件设备提供三年原厂免费保修服务，保修期从项目验收通过之日起计算。
2、当设备出现故障时，如果故障在4小时后仍无法排除，报价人应在24小时内提供不低于故障设备规格型号的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。
3、故障响应时间及服务周期如下表：
	项目
	关键控制点
	衡量内容
	目标

	服务响应时间
	现场响应能力
	工作时间
	7x24

	
	紧急故障（系统瘫痪）
	响应时间
	≤ 30分钟

	
	严重故障（系统性能受损）
	响应时间
	≤ 1小时

	
	一般故障（系统运行正常）
	响应时间
	≤ 2小时

	服务周期
	硬件故障恢复
	工作时间
	7x24

	
	紧急故障（系统瘫痪）
	硬件故障恢复周期
	≤ 2小时
超过4小时提供配件备机

	
	严重故障（系统性能受损）
	硬件故障恢复周期
	≤ 4小时

	
	一般故障（系统运行正常）
	硬件故障恢复周期
	≤ 24小时


7、 合同付款方式

1、合同签订后，采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付合同总金额的10%，共计人民币元(大写：人民币元整)。

2、合同内所有设备（服务）已完成部署、并验收通过后，报价人提供售后服务履约承诺函，且采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付剩余的合同结算款。
2

