医技自助报到排队叫号系统升级及其配套硬件四期项目需求
1. 项目名称
项目名称：医技自助报到排队叫号系统升级及其配套硬件四期项目
2. 采购清单
硬件清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	立式
签到机
	1、 尺寸：19寸LED背光。
2、CPU不低于：Intel i3 CPU 双核2.1GHz。
3、内存不低于：4G DDR3。
4、SSD固态硬盘不低于：64GB。
5、分辨率1280x1024，4：3。
6、操作系统：Windows 7
7、亮度：250cd/m2
8、触摸屏：19寸电容触摸屏、单点寿命超5000万次
9、输入/输出接口：4×USB，VGA，LVDS，RJ45，音频口，并口
10、工作电压：220V  50Hz
11、网络支持：以太网
12、音频输出：左右双声道输出8R/3W喇叭
13、定时开关机：支持
14、安装方式：落地立式
15、打印机：嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽）
16、条码扫描器：USB接口，可识别一维、二维条码
17、制作工艺：1.2mm冷轧钢板，颜色可选
18、能够无缝对接现有叫号系统，实现设备的统一管理和维护。
	3台
（放射科2台、耳鼻喉1台）

	2
	放射报告
打印机
	1、尺寸：32寸电容触摸
2、CPU不低于Intel I5 CPU双核1.4GHz
3、内存不低于4G DDR3
4、SSD固态硬盘不低于64GB 
5、液晶面板：32寸LED背光
6、分辨率：1920x1080
7、显示比列：16：9
8、操作系统：Windows 7
9、可视角度：全视角
10、亮度：350cd/m2
11、对比度：500：1 
12、输入/输出接口：2×USB2.0，LVDS，RJ45，音频口
13、工作电压：220V  50Hz
14、网络支持：以太网，WIFI-5G
15、音频输出：左右双声道输出8R/3W喇叭
16、定时开关机：支持
17、彩色激光打印机：分辨率：1200 x 1200 dpi；彩色打印速度： 27页/分钟；首页打印时间：9.7s，月打印负荷：50000页，接口类型：高速USB2.0（B型）
18、二维码扫描：图像传感器  640×480 CMOS，照明 白光 LED（6500K），识读码制  2D PDF417, Data Matrix, QR Code
19、能够无缝对接现有叫号系统，实现设备的统一管理和维护。
	2台
（放射科）

	3
	候诊
大屏幕
	1、尺寸：55寸液晶模组
2、CPU不低于：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz
3、内存不低于：2G DDR
4、网卡：100M
5、显示：LVDS驱动
6、外存不低于：EMMC 16G 系统：Android系统4.4以上
7、时钟：RTC时钟，电子晶振
8、分辨率：1920×1080
9、通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI-5G
10、数据接口：USB2.0、IR、OTG
11、外观：超窄边
12、材质：铝合金前壳、五金后盖
13、安装：壁挂，横挂竖挂，吊装均可
14、可视角度：全视角
15、系统桌面：定制的安卓桌面
16、系统管理：支持数字签名，防止其它应用安装
17、提供排队叫号系统显示屏幕中央控制处理电路布图设计登记证书
18、能够无缝对接现有叫号系统，实现设备的统一管理和维护。
	7台
（超声科2台，放射科4台，耳鼻喉1台）

	4
	叫号屏
	1、尺寸：21.5寸液晶模组
2、CPU不低于：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz
3、内存不低于：2G DDR
4、网卡：100M
5、显示：LVDS驱动
6、外存不低于：EMMC 16G 系统：Android系统4.4以上
7、时钟：RTC时钟，电子晶振
8、分辨率：1920×1080
9、通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI-5G
10、数据接口：USB2.0、IR、OTG
11、外观：超窄边
12、材质：铝合金前壳、五金后盖
13、安装：壁挂，横挂竖挂，吊装均可
14、可视角度：全视角
15、系统桌面：定制的安卓桌面
16、系统管理：支持数字签名，防止其它应用安装
17、提供排队叫号系统显示屏幕中央控制处理电路布图设计登记证书
18、能够无缝对接现有叫号系统，实现设备的统一管理和维护。
	11台
（心血管辅助诊断科5台、放射科5台、心超1台）

	5
	壁挂式
签到机
	1、尺寸：21.5寸
2、CPU：RK3288，四核 ARM-A17，1.3GHz
3、内存：2G DDR
4、内置存储器：16GB 
5、液晶面板：21.5寸LED背光
6、分辨率：1080x1920
7、显示比列：9：16
8、操作系统：Windows 7
9、可视角度：全视角
10、亮度：250cd/m2
11、对比度：500：1 
12、触摸屏：21.5寸防爆电容触摸屏、单点寿命超5000万次
13、输入/输出接口：4×USB2.0，VGA，LVDS，RJ45，音频口，并口
14、工作电压：220V  50Hz
15、网络支持：以太网，WIFI-5G
16、音频输出：左右双声道输出8R/3W喇叭
17、定时开关机：支持
18、安装方式：壁挂式竖屏
19、打印机：嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽）
20、条码扫描器：USB接口，可识别一维、二维条码
21、制作工艺：1.2mm冷轧钢板，颜色可选
22、能够无缝对接现有叫号系统，实现设备的统一管理和维护。
	6台（超声伟伦楼四楼2台、心超2台、放射科2台）

	6
	移动支架
	1、 承重不低于60kg，配套候诊屏使用；
2、 可自由移动、固定，减震降噪、即踩即停，结构稳固；
高度可自由调节，满足不同使用场景需求。
	1套
（超声科）

	7
	辅助材料、安装、拆卸
	设备配套支架、线材及安装调试。
	1项

	8
	耳鼻喉科检查科室实施
	完成耳鼻喉科检查科室叫号规则配置、实施及培训，确保科室检查项目正常开展排队叫号业务。
	1项



3. [bookmark: _6.1.1、大数据服务器]详细配置参数
[bookmark: _6.1.2、容器服务器]（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4. 交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

5. 交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。


6. 安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

7. 保修服务
(一)软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月；信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供3年原厂家保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的3%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

8. 培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
[bookmark: _GoBack]
9. 合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
(一)	合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同金额的10%。
 (二)	合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

4

