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项目需求书
项目名称
项目名称：检验科汪崇文课题组配套服务器采购项目(2026年)
项目背景
本项目围绕重大慢病早期预警研究，基于炎症标志物及多模态数据，开展慢性冠脉综合征患者医学影像、临床资料及蛋白质组学数据的融合分析，并进行人工智能模型训练、测试及推理验证。为满足多模态数据处理及疾病早期预警模型构建的算力需求，拟采购GPU服务器及配套实施服务，为项目研究提供稳定、高效的计算支撑。
采购设备清单 
	序号
	设备名称
	规格
	数量

	1
	服务器
	详见4.1章节
	1台




详细配置参数
服务器参数要求
	序号
	指标项
	技术规格要求
	证明材料要求

	1 
	机型要求
	采用≥2U机架式服务器。
	否

	2 
	其他要求
	附带导轨，可放入42U标准机柜。
	否

	3 
	CPU配置
	配置≥2颗CPU；CPU基准主频≥2.3GHz，单CPU物理核心数≥40核；单CPU线程数≥80；单颗CPU功耗≤270W。
	否

	4 
	内存配置
	配置≥8条32GB DDR4内存，最大颗支持32个DDR4内存插槽，支持内存 ECC、内存镜像、内存热备等多种保护模式。
	否

	5 
	硬盘配置
	配置≥2块1.92TB NVME SSD硬盘。
配置≥6块20TB SATA HDD硬盘。
	否

	6 
	硬盘扩展
	前置最高支持 8块 3.5 英寸。
	否

	7 
	Raid卡
	配置≥1长阵列卡，阵列卡缓存≥2GB
	否

	8 
	网络配置
	≥1块四口1G千兆电口网卡。
	否

	9 
	GPU
	配置≥1张GPU卡；每张GPU显存容量≥32G，CUDA 核心数量≥21760，基础频率≥2.0GHz，加速频率≥2.4GHz；具备≥3352 AI TOPS
	否

	10 
	PCIE扩展
	最大支持11个标准PCIe扩展
	否

	11 
	维护
	集成1个独立的1000Mbps 网络接口，专门用于IPMI 的远程管理
	否

	12 
	系统管理芯片
	提供BMC最新技术，使技术人员可以通过Web管理界面、故障诊断LED等指引设备，并可通过前面板上的UID指示灯标记有故障的机器，快速找到已经发生故障（或者正在发生故障）的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性
	否

	13 
	电源模块
	配置≥2个电源功率不低于1600W电源。
	否

	14 
	满足采购需求标准
	须承诺所投产品满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》除安全可靠测评外其他所有要求（投标人须提供承诺函）。
	是

	15 
	服务
	提供≥3年质保服务
	否



项目工期及实施要求
	序号
	内容
	实施标准

	1. 
	项目实施过程控制
	软件到货、安装、调试、验收工作，严格按照技术要求文件和合同的工期要求完成项目实施。

	2. 
	项目实施过程文档管理
	提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。

	3. 
	项目实施组织架构
	提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。

	4. 
	项目实施进度安排
	提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成

	5. 
	项目安装过程安排
	提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。

	6. 
	项目验收安排
	提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。

	7. 
	项目培训安排
	提供完善培训方案。



集成技术及实施服务要求
	序号
	服务要求

	1 
	(一)供应商须在院方支付合同首款后的30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

	2 
	(一)供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。

	3 
	(一)供应商负责合同内设备的安装调试。
(二)供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

	4 
	供应商需承诺根据院方技术需求提供不低于本次采购设备配置的备机，供应商报价时应充分考虑，院方在合同金额之外不再另行支付任何费用。

	5 
	供应商需承诺在服务器实施部署服务实施期间，不得出现任何导致院方现有设备性能减低、设备软硬件故障等影响正常使用的情况。若出现异常或影响业务访问的问题，且在30分钟内未能解决,应立即采取回退措施保障业务系统的正常访问，并于24小时内分析出具体原因，并优化实施方案。若为设备硬件故障，应出具《故障处理报告》（至少包含故障现象、故障原因和故障处置措施）。若造成重大影响，应出具《重大问题故障说明》（至少包含问题故障分析、应急保障措施和情况说明）。

	6 
	（1） 供应商应结合本项目科研及实际应用需求，提供配套人工智能计算环境实施服务，完成GPU服务器部署、操作系统及驱动安装、AI开发训练环境及相关算法框架配置，并针对多模态数据融合分析及疾病早期预警模型构建需求，完成数据处理、模型训练、测试及推理所需计算环境的部署适配、性能调优和测试验证。
（2） 供应商应充分考虑多模态数据处理、GPU资源调度、AI框架及算法环境、软硬件兼容性，以及与采购人现有科研平台、数据环境及相关系统的适配和联调需求，相关部署、适配、联调、测试及优化费用应全部包含在报价总价中。提供3年的技术支持和故障协助。
（3） 项目验收不以服务器到货、上架或基础环境安装完成作为最终验收条件，应确保所建设的人工智能计算环境能够正常支撑影像、临床及蛋白质组学等多模态数据处理，并满足疾病早期预警模型开发、训练、测试及推理验证需求，通过相关功能、兼容性、稳定性及性能测试后方可验收。



保修要求
	序号
	内容
	服务要求标准

	1 
	供应商售后服务承诺函
	供应商需承诺提供原厂商3年保修服务。

	2 
	供应商服务标准
	供应商需承诺报修后4小时内达到现场、12小时内排除故障。

	3 
	集成标准
	供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与院方现有软、硬件系统之间的联调工作。

	4 
	培训标准
	供应商需承诺提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

	5 
	巡检服务
	供应商需承诺提供不少于1年1次的巡检服务，对本次项目内所含的产品进行全面检查，并且在巡检后3个工作日内提交巡检报告，如发现异常需及时汇报并提供解决方案。




1
