胰腺中心采购移动硬盘及显卡项目需求
项目名称
项目名称：胰腺中心采购移动硬盘及显卡。
采购清单
采购设备及数量如下：
	序号
	产品名称
	配置描述
	单位
	数量

	1
	移动硬盘
	移动机械硬盘6TB， 兼容type-c，支持系统  Win10 MAC  ，硬盘尺寸 2.5英寸 ， 接口 USB3.0
	个
	1

	2
	显卡
	架构/核心‌：Blackwell 架构，GB203 核心，‌10752 个 CUDA 核心‌

‌频率‌：基础频率 ‌2.30 GHz‌，加速频率 ‌2.62 GHz‌（约 2617-2620 MHz）

‌显存‌：‌16GB GDDR7‌，256-bit 位宽，带宽 ‌960 GB/s‌，显存速率 30 Gbps

‌功耗‌：TDP ‌360W‌，推荐电源 850W，供电接口为‌单 16-pin (12+4)‌ 或附转接的 3×8-pin

‌接口‌：‌3× DisplayPort 2.1b‌ + ‌1× HDMI 2.1b‌，支持 8K@165Hz/4K@480Hz

‌尺寸‌：长约 304mm，宽 137mm，占用‌2 插槽‌空间

‌AI 特性‌：第 5 代 Tensor Core（1801 TOPS），第 4 代 RT Core，支持 DLSS 4.5


	块
	1


质保期3年
交货日期
(一)供货方须在合同签订后的10个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(二)提供3年原厂家保修服务。乙方需备件先行。

(三)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：0.5小时响应，1.5小时内到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
按零星采购处理，所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付100%全额费用。
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