保健接待室配套设备采购项目需求
项目名称
项目名称：保健接待室配套设备采购项目
采购清单
硬件采购清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	高性能运算机器
	处理器：第12代英特尔® 酷睿™ i9-12900H

内存容量：16 GB

硬盘容量：512 GB

显卡：Intel® Iris® Xe Graphics

屏幕尺寸：28.2 英寸IPS全面屏

分辨率：3840×2560（4K+，164 PPI）

屏幕比例：3:2

键盘：无线蓝牙键盘

鼠标：无线蓝牙鼠标

触控：十点触控，防指纹，AR防眩光涂层

音响配置：2×5W全频+1×10W 低音+2×无源辐射器

麦克风：4颗麦克风，5米远场拾音，AI降噪

摄像头：1080P高清摄像头

音频接口：1×3.5mm 耳麦二合一接口

无线网络：Wi-Fi 6（802.11ax）2×2 MIMO/蓝牙5.2

操作系统：Windows11专业版64位
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	2
	打印设备
	产品类型：黑白激光打印

处理器：1200MHz

内存：标配 128MB

分辨率：600×600 dpi（HP FastRes 1200 / 图像增强 4800×600 dpi）

月打印负荷：4000 页以上

双面打印：自动双面

连接方式：高速 USB 2.0

标准进纸盒：100页多用途纸盒1+250页纸盒2，可额外添加550页纸盒3

打印速度：A4纸每分钟38页 (ppm)，Letter纸为40 ppm。在自动双面打印模式下，速度为32 ppm

首页输出时间：就绪状态下最快6.4秒

配件：3个原装硒鼓耗材
	1


服务要求
提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：
1、送货、安装配置服务；
2、验收后3年内，供应商在收到客户报障请求后，1小时内到达现场响应处理，2小时内恢复正常；
3、提供备件先行服务，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。
详细配置参数
（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务
(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供3年保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的3%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：1小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。
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