高性能运算服务器配件升级与延保项目需求
1. 项目名称
项目名称：高性能运算服务器配件升级与延保项目
2. 采购清单
1 
2 
3 
4.1 
硬件采购清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	电源
	额定功率：1250W
转换效率：80 PLUS 白金牌认证（典型负载下效率 ≥92%）
外形规格：标准 ATX 电源，黑色外壳
模组设计：全模组线材管理
散热配置：12-14cm 静音风扇，支持低负载停转
电气保护：过压/欠压/过功率/短路/过温多重保护
接口配备：原生 16-pin PCIe 5.0 显卡供电接口（12V-2×6），多组 8-pin CPU/PCIe 接口
质保期限：三年保修服务
	1

	2
	展示终端器
	面板尺寸：24英寸（23.8英寸可视区域）
面板类型：Fast IPS 快速液晶面板
分辨率：2K（2560 × 1440，QHD）
刷新率：180Hz（或 超频至 180Hz+）
响应时间：1ms（GTG 灰阶响应时间）
色彩表现：8-bit / 10-bit（FRC），色域覆盖 ≥ sRGB 99% / DCI-P3 90%
亮度/对比度：峰值亮度 300-350 cd/m²，静态对比度 1000:1
同步技术：支持 Adaptive-Sync / G-SYNC Compatible
视频接口：HDMI 2.0 ×2，DisplayPort 1.4 ×1（支持 DSC）
其他接口：音频输出（3.5mm）
支架功能：支持 -5°~23° 俯仰调节，不支持升降旋转（基础底座）
质保期限：三年保修服务
	1

	3
	数据存储1
	容量：2TB
接口类型：USB 3.0（Micro-B / Type-A 接口，理论速率 5Gbps）
硬盘规格：2.5英寸便携式移动硬盘
转速：5400 RPM（或 低功耗 5400RPM 级别）
缓存大小：64MB 或 128MB
供电方式：USB 总线供电（无需外接电源）
兼容系统：Windows / macOS 即插即用
质保期限：三年保修服务
	1

	4
	数据存储2
	容量：2TB
接口类型：USB 3.0（Micro-B / Type-A 接口，理论速率 5Gbps）
硬盘规格：2.5英寸便携式移动硬盘
转速：5400 RPM（或 低功耗 5400RPM 级别）
缓存大小：64MB 或 128MB
供电方式：USB 总线供电（无需外接电源）
兼容系统：Windows / macOS 即插即用
质保期限：三年保修服务
	1

	5
	键盘
	连接方式：有线（USB Type-A 接口，线材固定不可拆卸）
按键布局：108键 全尺寸（含数字小键盘及多媒体快捷键）
机械轴体：Cherry MX 青轴 触发压力约 50g，总行程 4.0mm
键帽材质：PBT 双色注塑/镭雕键帽
背光效果：无背光
防冲设计：全键无冲
系统支持：Windows/Mac 兼容
	1
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	鼠标
	连接方式：双模无线（蓝牙 5.0/5.1+2.4GHz USB无线接收器）
传感器类型：光学传感器
DPI 灵敏度：支持多档调节
按键数量：常规3键+滚轮
供电方式：内置可充电锂电池
续航时间：正常使用约 1-2 个月
接收器收纳：鼠标内部或底部设有接收器收纳仓
系统兼容：Windows/macOS/Chrome OS
	1



硬件维护清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	服务器续保服务
	原服务器三年续保服务（设备出现硬件故障，免费维修或者更换）包括CPU、主板、内存、电源、硬盘（不包括显卡）
设备配置：
（1）CPU：2 颗 Intel Xeon gold 6130 2.1 16核 32线*2
（2）内存：64G DDR4 2933 *8（512G) (最大可扩容1024T)   
（3）系统盘：1t SSD RRO*1；        
（4）数据盘：数据中心企业盘16T*5（ 80T）
（5）RAID5
（6）超微主板C612
	1



3. 服务要求
提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：
1、送货、安装配置服务；
2、验收后3年内，供应商在收到客户报障请求后，1小时内到达现场响应处理，2小时内恢复正常；
3、提供备件先行服务，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。

4. [bookmark: _6.1.1、大数据服务器]详细配置参数
[bookmark: _6.1.2、容器服务器]（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5. 交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

6. 交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。


7. 安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

8. 保修服务
(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供3年保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的3%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：1小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

9. 培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

10. 合同款支付方式
合同签订后，合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的100%。
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