放射科课题组存储软件变更及硬件升级改造项目（2026年）需求
项目名称

项目名称：放射科课题组存储软件变更及硬件升级改造项目（2026年）
采购清单

硬件清单如下：

	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	硬件升级改造
	6块7.68TB NVMe SSD硬盘及配件：共3个节点，每节点配置2块NVMe SSD，替换原有1.92TB容量SSD，提升SSD层容量，使数据优先落在SSD层，提高性能；3块SAS RAID控制卡；在现有浪潮AS13000G5存储上，将原有RAID卡更新，满足本次升级存储软件需求，并通过本次升级存储软件的兼容性认证。要求：支持PCIe 3.0 x8或更高规格；支持SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s；缓存≥2GB DDR4及以上；支持RAID 0、1、5、6、10及JBOD/直通模式；具备板载缓存及掉电保护能力。
	1项

	2
	软件变更
	并行存储软件系统：将原有的通用场景存储软件改造为HPC&AI场景专用存储软件，提升性能。
	3套

	3
	数据迁移服务
	协助完成430T的成果数据迁移
	1项


服务要求

提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：

1、送货、安装配置服务；

2、验收后3年内，供应商在收到客户报障请求后，24小时内到达现场响应处理，48小时内恢复正常；

3、提供备件先行服务，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好；
4、提供软件著作权人或其授权服务商7×24小时免费维修服务。
详细配置参数

（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

一、硬件升级改造
1、扩容≥6块NVMe SSD盘，单盘容量≥7.68TB；共3个节点，每节点配置2块，替换原有1.92TB容量SSD，提升SSD层容量，使数据优先落在SSD层，提高性能。单盘128KB最高顺序读取性能≥6500MB/s，128KB最高顺序写入性能≥4000MB/s，4KB最高随机读取性能≥1000K IOPS，4KB最高随机写入性能≥180K IOPS，日写入量（DWPD）≥1；

2、缓存稳定性：采用企业级NVMe SSD的MTBF（平均无故障时间）>250万小时，并提供报告证明；

3. 3块SAS RAID控制卡；在现有AS13000G5存储上，将原有RAID卡更新，满足本次升级存储软件需求，通过存储软件的认证，要求：支持PCIe 3.1 ×8 或更高规格；支持 SAS 12 Gb/s、SATA 6 Gb/s ，缓存≥2GB ddr4及以上；支持 RAID 0、1、5、6、10 及 JBOD/直通模式；具备板载缓存及掉电保护能力；

4.本项目建设在现有浪潮AS13000G5存储系统基础上进行，供应商提供的升级配件须与现有系统兼容，但不强制要求选用特定品牌；如不满足兼容性，需配套相应部件直至兼容。

二、软件变更
1、兼容性：本次升级软件需兼容原有浪潮AS13000硬件。

2、体系架构：采用全对称分布式架构，元数据和数据融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能；

3、文件系统为商业版并行文件系统，具备自主研发能力，提供软件著作权登记证书，提供软件著作权人或其授权服务商的技术支持服务。

4、支持POSIX、NFS v4、SMB v3.0、OpenStack Swift（object方式）、S3（object方式）等多种协议。
5、提供块级别的锁、字节锁（Byte range locking）功能。

6、根据项目实际要求的纠删码模式做数据保护。硬盘或节点失效可自动触发数据重构，重构过程无需管理员干预，可调整数据恢复优先级；

7、采用组级别管理方式，对存储系统进行统一管理，保证存储系统的一致性。实现批量化配置克隆、固件升级等。

8、支持站点级存储双活，当任意一个站点故障时，另外一个站点可接管所有业务。

9、支持用户配额管理和高级权限管理功能，支持NFS v4 ACL权限控制，需提供图形化NFS v4 ACL权限控制功能界面截图证明

10、扩展性：存储集群支持扩展节点不小于10240节点，存储总容量空间可提供EB级；

11、数据分层功能：可基于策略自动在闪存池、HDD池、对象、磁带进行存储，实现数据全生命周期管理；

12、GDS功能：即从GPU卡直通读写，数据可不经过CPU、内存直接从存储放入到GPU应用程序内存中，性能更优；

13、快照：配置快照保护功能，可按照指定的定时策略实现快照的自动创建，提升数据的安全性。定时快照支持多种周期性策略、如按照每日、每周、每月、删除等策略，同时也可以设置快照上限, 提供软件功能截图证明材料；

14、智能预测：对容量使用趋势及性能使用趋势进行预测，以便提前预估扩容，提供软件功能截图证明材料；

15、WORM功能：支持文件保护功能，一次写入，多次读写；

16、日志审计：支持文件访问日志审计，可查看文件被打开、读写、修改和删除的节点、IP地址、时间等信息等操作；

17、性能分析：支持多维度对性能指标进行对比分析，且当性能出现问题时，能提供性能回溯的机制，实现性能数据的日常备份及恢复，提供功能截图证明材料；

18、报表功能：支持对设备管理运维相关信息的报表导出，且可对设备的容量/性能/日志/告警/巡检/功耗等维度进行自定义导出，导出文件的格式支持PDF、excel等多种文件格式，提供软件功能截图证明材料；

19、提供软件著作权人或其授权服务商≥3年软件维保服务；

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

保修服务

(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。

(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(三)提供3年保修服务。

(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的8%。

售后服务：提供原厂或授权服务商7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：1小时内响应院方报修，24小时内到达现场，48小时内恢复正常；供货方需提供备件先行服务；现场无法维修时，提供同等型号或以上设备作为备机，直至原设备维修好。

培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
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