广东省人民医院东川门诊药房轨道物流传输系统全保项目

技术需求

项目范围及要求：

1、项目范围：

负责我院东川门诊药房轨道物流传输系统全保维修保养工作（包括但不限于零配件、检测费、人工费、差旅费、耗材、人员培训费、系统软件升级迭代、税费等维保期间发生的一切费用）。该轨道物流系统是德列孚智能化重型轨道物流传输系统(MultiCar)，主要设备包括：

（1）站点5个，其中包含3位传输平台4套，分别位于东川门诊2、3、4、5楼（包含报警灯x1，操作面板x1，控制柜x1）；

（2） 6位传输平台1套，位于东川门诊负二楼（包含报警灯x5，操作按钮x3，控制柜x1）；

（3） 重型运载小车（MultiCar）26辆、电动门8套、控制屏幕2个、中转箱80个、测试架1套、授权监控电脑1套、轨道及其他附件等；

（4）l 摄像头自动识别系统1套。

（5）系统配套的UPS电源。
2、项目要求：
2.1供应商应一次性对招标人的以上要求及其它与轨道物流有关的要求进行整体报价，如在合同执行中发现因乙方未按合同要求响应，导致的相关问题及责任，由承包供应商承担。

2.2所需更换的轨道物流零部（配）件及相关材料等，必须是以全新的原厂产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

2.3供应商必须按规定完成日、周、月、季度维护保养，建立健全的维保体系，以及按照合同的具体要求进行维修保养服务工作（详见维保要求及标准）。
项目地址：广州市中山二路106号

合同期：1年。

维保要求及标准

1.保证该物流系统正常运行所需的所有日常和定期的维护、维修或者更换所需的全系统备品备件、所需的设备和工具费用。

2.派驻院的工程师组建服务小组，配备人员不少于2名，且派驻人员须是厂家专业培训合格的驻场工程师，相关驻场工程师姓名和联系方式应书面告知甲方，乙方更换驻场工程师需提前15天告知甲方。全面负责技术服务内容，提供驻场技术服务的时间为每周7天，采用12小时值班制度；周末及各类法定节假日按照医院要求值班。

3.提供的该物流系统的技术服务包含但不限于： 

   3.1日常的安全检测，预防性保养和维护，日常的检修。

   3.2每月一次对系统主要部件的清洁、检测和维护。

   3.3每季一次的系统清洁、检测和维护。  

   3.4每半年一次的系统完整的检测和易损易耗部件的更换。

4.对医院各使用部门人员的提供技术指导和培训；

5.根据医院需要制定系统的操作规范和协助医院对系统的运行执行时段控制；

6.不定期对系统的软件进行维护、升级（如有）；

7.在法定休息时间及法定节假日期间等非驻场时间段，提供应急响应服务。提供完善应急响应管理机制。

8.每月需向院方使用科室及管理部门提供月度维保工作报告，重大故障需提供故障分析报告。
9.提供服务人员组织架构、人员管理措施、服务质量管理方案、备件保障方案等保障系统稳定运行的各类方案。

10.乙方应在15分钟内完成突发应急维修工作，若系统发生重大故障、关键部件维修或更换导致系统停运超过15分钟，乙方应无条件配合甲方启动应急预案，并承担因乙方原因造成的启动应急预案期间的一切损失。

11.乙方负责系统设施区域的消防安全管理工作，因系统设施发生消防安全事故，乙方需承担所造成的的一切损失。

1.2乙方提供维保服务过程中所获知的甲方或甲方客户信息，及甲方向乙方交付的所有技术档案材料，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，且使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内。在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不得公开、复印、复制或以任何其他方式让任何第三方，包括自然人、公司、企业或实体获知上述信息。因乙方泄密产生的一切法律责任均由乙方承担；且维保项目服务完成后，乙方仍应对本项目的保密事项承担保密责任。

1.3维保服务标准

	部位
	日
	周
	月
	季
	维护内容
	维护标准

	轨道及电柜
	
	(
	
	
	检查轨道外观，轨道内是否有异物
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜

	
	
	
	(
	
	检查轨道安装及间隙
	固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙

	
	
	(
	
	
	听小车过轨道的声音
	无异常声音

	
	
	(
	
	
	检查条形码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	(
	
	
	检查铜轨、铜轨连接片、绝缘片、分区及电源连接处的检查
	铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘片无破损

	
	
	
	(
	
	检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损
	轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤

	
	
	
	(
	
	检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音
	齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响

	
	
	(
	
	
	接口接头的缝隙
	缝隙正常，

	
	
	
	(
	
	轨道电源及电压
	轨道电源安装牢固，驱动电压48V及通讯电压24V

	
	
	
	(
	
	区域接线盒、制动电阻
	安装牢固、接线无松动、电容电阻牢固、制动电阻运行无异常

	站点及平台
	
	(
	
	
	检查站点外观
	无异物，无损伤

	
	
	(
	
	
	检查站点安装
	无变形，无松动，轨道支架固定良好

	
	
	(
	
	
	检查站点、按钮显示和操作
	显示屏清晰，反应灵敏，操作正常

	
	
	(
	
	
	检查站点使用功能
	显示清晰，触控反应灵敏

	
	
	(
	
	
	清洁站台
	无灰尘，无异物

	
	
	(
	
	
	清洁轨道及条码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	
	(
	
	检查安全控制开关
	开关控制正常

	
	
	
	(
	
	检查控制柜、电缆及接线
	控制管安装牢固、接线正常，无松动

	
	
	
	(
	
	检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声
	齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤

	
	(
	
	
	
	平台滚轮及皮圈，电机无异响
	滚轮运行顺畅无异响，皮圈无老化、皮圈松紧正常，电机无异响

	
	
	(
	
	
	站点指示灯，报警器正常
	站点指示灯指示正常，报警正常

	
	
	(
	
	
	操作按钮（start，reset）功能正常
	按钮操作灵敏、操作正常

	
	
	(
	
	
	平台光电传感器
	精度5-10cm，固定无松动，传感器间距30cm、46cm

	
	
	
	(
	
	井道门检查,区域清洁，检修平台
	干净整洁无异物、井道门上锁、检修平台安装牢固

	重型小车
	
	(
	
	
	检查小车平台
	无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤

	
	
	(
	
	
	检查平台滚轮及皮带
	运行无异响，无松动，无损坏变形

	
	
	
	(
	
	检查滚动马达
	固定牢固，运行无异响

	
	
	
	(
	
	检查光电传感器
	安装牢固，感应距离精度正常

	
	
	(
	
	
	平台限位器
	限位器动作无异常

	
	
	
	(
	
	检查小车急停按钮
	4个急停操作正常，外观无损坏

	
	
	(
	
	
	小车外观
	外观清洁、无裂痕破损

	
	
	
	(
	
	检查小车读码器
	表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK)

	
	
	
	(
	
	检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装
	无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活

	
	
	
	(
	
	检查小车触点外观
	无灰尘，无异物，无断裂，无变形

	
	
	
	(
	
	测量小车触点厚度
	大于5mm

	
	
	
	(
	
	检查小车触点安装
	伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落

	
	
	
	
	(
	检查小车控制板外观
	无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净，指示灯正常

	
	
	
	(
	
	检查驱动齿轮磨损
	齿轮直径不小于102mm

	
	
	
	(
	
	检查驱动摩擦轮磨损
	摩擦轮直径不小于97mm

	
	
	
	(
	
	检查小车马达停靠位
	水平停靠在齿条上，下限位0.3mm；水平不停靠在齿条上，上限位1mm

	
	
	
	(
	
	检查小车马达压力弹簧
	手动运行马达拉力15.5-16.5kg

	
	
	
	(
	
	检查小车固定螺丝
	无松动、脱落

	
	
	
	(
	
	小车运行数据清零
	小车运行数据从零开始计数

	
	
	(
	
	
	检查倾斜传感器
	安装牢固，水平无异常

	
	
	(
	
	
	检查小车导线轮
	安装牢固，运行顺滑无异响，外观无损坏，直径大于48mm

	
	
	
	(
	
	检查旋转电机
	安装牢固、旋转顺滑无异响，大小齿轮无损坏、适量润滑油润滑

	
	
	
	(
	
	驱动电机
	运行正常无异响

	转运箱
	
	(
	
	
	外观检查
	无破损，外部清洁无污染

	
	
	(
	
	
	在小车或站点平台运行
	运动正常，无卡顿

	摄像头
	
	(
	
	
	摄像头外观
	安装牢固、清洁无污染，每周重启一次

	
	
	(
	
	
	摄像头灯光
	灯光亮度足够，无闪烁

	
	
	
	(
	
	摄像头识别
	识别精准无异常

	
	
	
	(
	
	电气接线
	电气接线牢固，无松动，无老化

	
	
	
	(
	
	SD卡数据
	定期清空内存

	电动门
	
	(
	
	
	控制器
	控制器通讯正常，输入输出功能正常

	
	
	
	(
	
	限位开关
	限位开关动作灵活无异常、信号准确无延迟或接触问题

	
	
	
	(
	
	运行滑块及齿条
	无损坏或开裂，运行无异响

	
	
	
	(
	
	运行电机
	电机运行无异响


合同模板

广东省人民医院东川门诊药房轨道物流传输系统全保合同

甲方：  广东省人民医院        
乙方：                        
根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方友好协商一致，本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供东川门诊药房轨道物流传输系统全保服务，为明确双方的权利义务，特签订本合同如下条款。
第一条 合同项目
1.项目名称：东川门诊药房轨道物流传输系统全保合同

2.项目维保内容：

保养设备基本内容：轨道物流传输系统：智能化轨道站点5个、智能化轨道、智能化轨道小车26辆、软件设备及系统配套UPS电源等。
第二条合同金额

合同总价为(大写)      元，即RMB￥：    元。本合同总金额包括乙方提供本合同项下服务所涉全部费用，包括但不限于零配件、检测费、人工费、差旅费、耗材、人员培训费、税费等维修期间发生的一切费用，本合同执行期间合同总金额不变，乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。

第三条服务期

服务期：本合同服务期限三年，即自    年     月    日至     年    月    日止。

第四条服务地点

广州市中山二路106号。

第五条 维保服务基本内容

1.提供的该物流系统的技术服务按年计算应不少于如下内容

1) 日常的安全检测，预防性保养和维护，日常的检修；

2) 每月一次对系统主要部件的清洁、检测和维护；

3) 每季一次的系统清洁、检测和维护；

4) 每半年一次的系统完整的检测和易损易耗部件的更换；

2. 对医院各使用部门人员的指导和培训；

3. 根据医院需要制定系统的操作规范和协助医院对系统的运行执行时段控制；

4. 不定期对系统的软件进行维护、升级（若有，仅限系统bug修复或系统标准功能的发布）；

5.维保提供确保整机正常和安全的运行所需的备品配件（包含易耗件，非常规更换配件除外）。

6.自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志，保养结束后 及时清理产生的废弃物并妥善处理危险废弃物。

7.对存在的非保养责任故障，应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响设备安全运行时，应及时通知甲方暂时停止使用该设备。

8.在法定休息时间及法定节假日期间等非驻场时间段，提供应急响应服务。提供完善应急响应管理机制。

9.每月需向院方使用科室及管理部门提供月度维保工作报告，重大故障需提供故障分析报告。

10.提供服务人员组织架构、人员管理措施、服务质量管理方案、备件保障方案等保障系统稳定运行的各类方案。

11.乙方应在15分钟内完成突发应急维修工作，若系统发生重大故障、关键部件维修或更换导致系统停运超过15分钟，乙方应无条件配合甲方启动应急预案，并承担因乙方原因造成的启动应急预案期间的一切损失。
第六条保养内容

	部位
	日
	周
	月
	季
	维护内容
	维护标准

	轨道及电柜
	
	(
	
	
	检查轨道外观，轨道内是否有异物
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜

	
	
	
	(
	
	检查轨道安装及间隙
	固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙

	
	
	(
	
	
	听小车过轨道的声音
	无异常声音

	
	
	(
	
	
	检查条形码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	(
	
	
	检查铜轨、铜轨连接片、绝缘片、分区及电源连接处的检查
	铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘片无破损

	
	
	
	(
	
	检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损
	轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤

	
	
	
	(
	
	检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音
	齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响

	
	
	(
	
	
	接口接头的缝隙
	缝隙正常，

	
	
	
	(
	
	轨道电源及电压
	轨道电源安装牢固，驱动电压48V及通讯电压24V

	
	
	
	(
	
	区域接线盒、制动电阻
	安装牢固、接线无松动、电容电阻牢固、制动电阻运行无异常

	站点及平台
	
	(
	
	
	检查站点外观
	无异物，无损伤

	
	
	(
	
	
	检查站点安装
	无变形，无松动，轨道支架固定良好

	
	
	(
	
	
	检查站点、按钮显示和操作
	显示屏清晰，反应灵敏，操作正常

	
	
	(
	
	
	检查站点使用功能
	显示清晰，触控反应灵敏

	
	
	(
	
	
	清洁站台
	无灰尘，无异物

	
	
	(
	
	
	清洁轨道及条码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	
	(
	
	检查安全控制开关
	开关控制正常

	
	
	
	(
	
	检查控制柜、电缆及接线
	控制管安装牢固、接线正常，无松动

	
	
	
	(
	
	检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声
	齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤

	
	(
	
	
	
	平台滚轮及皮圈，电机无异响
	滚轮运行顺畅无异响，皮圈无老化、皮圈松紧正常，电机无异响

	
	
	(
	
	
	站点指示灯，报警器正常
	站点指示灯指示正常，报警正常

	
	
	(
	
	
	操作按钮（start，reset）功能正常
	按钮操作灵敏、操作正常

	
	
	(
	
	
	平台光电传感器
	精度5-10cm，固定无松动，传感器间距30cm、46cm

	
	
	
	(
	
	井道门检查,区域清洁，检修平台
	干净整洁无异物、井道门上锁、检修平台安装牢固

	重型小车
	
	(
	
	
	检查小车平台
	无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤

	
	
	(
	
	
	检查平台滚轮及皮带
	运行无异响，无松动，无损坏变形

	
	
	
	(
	
	检查滚动马达
	固定牢固，运行无异响

	
	
	
	(
	
	检查光电传感器
	安装牢固，感应距离精度正常

	
	
	(
	
	
	平台限位器
	限位器动作无异常

	
	
	
	(
	
	检查小车急停按钮
	4个急停操作正常，外观无损坏

	
	
	(
	
	
	小车外观
	外观清洁、无裂痕破损

	
	
	
	(
	
	检查小车读码器
	表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK)

	
	
	
	(
	
	检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装
	无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活

	
	
	
	(
	
	检查小车触点外观
	无灰尘，无异物，无断裂，无变形

	
	
	
	(
	
	测量小车触点厚度
	大于5mm

	
	
	
	(
	
	检查小车触点安装
	伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落

	
	
	
	
	(
	检查小车控制板外观
	无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净，指示灯正常

	
	
	
	(
	
	检查驱动齿轮磨损
	齿轮直径不小于102mm

	
	
	
	(
	
	检查驱动摩擦轮磨损
	摩擦轮直径不小于97mm

	
	
	
	(
	
	检查小车马达停靠位
	水平停靠在齿条上，下限位0.3mm；水平不停靠在齿条上，上限位1mm

	
	
	
	(
	
	检查小车马达压力弹簧
	手动运行马达拉力15.5-16.5kg

	
	
	
	(
	
	检查小车固定螺丝
	无松动、脱落

	
	
	
	(
	
	小车运行数据清零
	小车运行数据从零开始计数

	
	
	(
	
	
	检查倾斜传感器
	安装牢固，水平无异常

	
	
	(
	
	
	检查小车导线轮
	安装牢固，运行顺滑无异响，外观无损坏，直径大于48mm

	
	
	
	(
	
	检查旋转电机
	安装牢固、旋转顺滑无异响，大小齿轮无损坏、适量润滑油润滑

	
	
	
	(
	
	驱动电机
	运行正常无异响

	转运箱
	
	(
	
	
	外观检查
	无破损，外部清洁无污染

	
	
	(
	
	
	在小车或站点平台运行
	运动正常，无卡顿

	摄像头
	
	(
	
	
	摄像头外观
	安装牢固、清洁无污染，每周重启一次

	
	
	(
	
	
	摄像头灯光
	灯光亮度足够，无闪烁

	
	
	
	(
	
	摄像头识别
	识别精准无异常

	
	
	
	(
	
	电气接线
	电气接线牢固，无松动，无老化

	
	
	
	(
	
	SD卡数据
	定期清空内存

	电动门
	
	(
	
	
	控制器
	控制器通讯正常，输入输出功能正常

	
	
	
	(
	
	限位开关
	限位开关动作灵活无异常、信号准确无延迟或接触问题

	
	
	
	(
	
	运行滑块及齿条
	无损坏或开裂，运行无异响

	
	
	
	(
	
	运行电机
	电机运行无异响

	说明：
1." ●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等。


第七条乙方责任

1、乙方须自行承担拟投入本项目的设备、设施的使用、维修、保养费用；自行承担派驻本项目所有服务人员的薪资报酬、加班费、食宿费、相关保险费、税费及相关管理等费用。如发生事故或劳资纠纷，由乙方自行处理和解决，甲方不承担任何责任；有违反国家的法律、法规的，均由乙方承担所有责任，与甲方无关。

2、为保障运营管理人员的人身安全，乙方应按国家省市有关社会保险的规定，为其员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。

3、从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置并提供能保证运营人员安全作业的工具和劳动保护用品。

4、乙方应建立日常工作记录台账，将每日进行的一切工作活动记录在册，以及维修保养、交接值班时间和工作内容等。

5、乙方必须接受甲方的监督和管理，乙方不规范运作和不按合同要求执行时甲方有权要求乙方纠正，如乙方连续两次拒不执行，甲方将扣罚当月费用的30%，如连续三次拒不执行，甲方有权单方解除合同。

6、运营服务合同期限到后，乙方应将所有资料无条件移交给甲方，且保证资料的真实与完整。

7、负责设备的检修和维修，设备运行出现故障，乙方应在接到甲方通知后5分钟内到达现场，重大故障30分钟内修复并处理解决，如因乙方未及时响应、未按规范检修、未发现问题造成设备损坏扩大或造成甲方损失的，乙方应承担相应部分的责任；运营人员操作设备、检修与维修时，应做好安全防范措施，注意人身安全，运行期间发生的一切安全事故由乙方承担。
第八条付款

①合同款项按季度结算。乙方按甲方的工作要求完成任务后，甲方根据考核情况在收到发票的30个工作日内一次性支付乙方当季度维保服务费。若当季度月平均考核得分低于85分的，每下降1分甲方将扣减乙方1000元的服务费用。

1.工作间应保持设备及环境卫生的清洁。

2.乙方因自身原因而导致部分工作内容不能为甲方提供正常服务的，甲方有权委托他人提供，由此产生的费用由乙方负责。

第九条合同的转让和分包

本合同项下乙方的权利义务具有人身专属性。乙方不得以任何形式(包括但不限于转包、分包、部分转让或全部转让)将其在本合同项下的任何义务转移给第三方，否则甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约赔偿责任。

第十条违约责任

1.乙方应确保其作业过程及维保后设备的安全运行，防止各类事故的发生。如因乙方管理不善、操作不当或未履行安全职责导致发生安全事故、造成甲方或第三方人身伤亡或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金，并有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2.乙方须接受甲方的监督和管理，对不规范运作和不按合同执行，甲方有权要求乙方纠正，如乙方连续两次拒不执行，甲方将扣罚乙方当季运营费用的30%，如连续三次拒不执行，甲方有权单方面解除合同关系。

3.乙方未经甲方同意更换其派驻本项目的主要服务人员(包括：驻院工程师),乙方须按人民币1000元/人/次向甲方支付违约金。

4.乙方应以专业、及时、高效的方式提供服务，并恪守诚实信用原则。若乙方存在转包分包(未经同意)、欺诈、严重失职、消极怠工、拒不履行合同义务、做出有损甲方声誉行为等情形，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于委托第三方接续服务的额外费用、律师费、诉讼费等)。

5.乙方应承担的违约金，甲方有权在每月应付乙方的运营费用中予以相应扣减。
6.乙方维护人员违反合同规定响应时间或到场时间，甲方有权扣罚乙方1000元/次。

7.因乙方原因违反合同规定故障恢复时间，甲方有权扣罚乙方1000元/次。

8.乙方违反合同规定未完成相应维保服务的，甲方有权扣罚乙方1000元/次。

9.乙方负责系统设施区域的消防安全管理工作，因系统设施发生消防安全事故，乙方需承担所造成的的一切损失。

第十一条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条合同生效及终止

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、合同期满本合同自然终止。

第十三条保密责任

乙方提供维保服务过程中所获知的甲方或甲方客户信息，及甲方向乙方交付的所有技术档案材料，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，且使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内。在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不得公开、复印、复制或以任何其他方式让任何第三方，包括自然人、公司、企业或实体获知上述信息。因乙方泄密产生的一切法律责任均由乙方承担；且维保项目服务完成后，乙方仍应对本项目的保密事项承担保密责任。

第十四条其他

1、本合同所有附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书等为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在本合同履行过程中，乙方不得消极怠工或拒不履行合同义务，否则将视为乙方违约，除按本合同约定追究违约责任外，甲方仍有权就违约事宜提出改正，如乙方仍拒不改正的，甲方有权单方解除合同，并有权依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此造成的一切损失（包括但不限于再行采购的费用、委托第三人继续履行时超出本合同费用部分、律师费等）由乙方全部承担。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同末尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同签订补充条款。

甲方：广东省人民医院              乙方：

法人代表：                        法人代表：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：广东省广州市越秀区          地址：

中山二路106号

联系电话：02083827812             联系电话：

开户银行：广州市工商银行          开户银行：

白云路支行

账号：3602004409001385770         账号：

合同签订时间：      年   月     日

附件1：维护保养工作标准
附件2 保养记录表

（乙方提供）
附件3 常用备件清单表

（乙方提供）
