高清采集卡采购项目需求书书
1. 项目名称
项目名称：高清采集卡采购项目
2. 采购内容
	序号
	名称
	配置描述
	数量
	单位

	1
	高清采集卡
	详见3.1 高清采集卡参数
	1
	张


3. 详细配置参数
3.1 高清采集卡参数
	序号
	设备名称
	参数要求

	1
	高清采集卡
	1：支持SDI\DVI\YPBPR等高清信号；同时兼容S-VIDEO、CVBS标清信号:
2：分辨率最大可达1920*1080P@60/50fps，可适配现有网络版呼吸内镜图文系统；
3：支持与优亿医疗的内窥镜设备对接，并配合开展图像采集调试等现场实施服务。


4. 交货日期
(一)供货方须在合同签订后的5个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
5. 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
6. 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
7. 维护服务

(一)设备维护期自验收合格之日起计算，保修时限为3年。
(二)超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，维护报价不超过合同设备金额的3%。
（三）维护要求：提供原厂家7*24小时免费维修服务。如遇设备故障供货方需在0.5小时响应，1小时内到院方报修处，同时提供备件先行服务。
8. 合同款支付方式

(一) 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
(二) 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。
2

