信息设备租赁项目（2027—2029年度）需求

一、项目概述
1. 项目背景概述
广东省人民医院信息设备租赁项目是支撑医院"十四五"智慧医院建设收官与"十五五"数字化转型起步的核心服务项目，旨在适配电子病历六级、智慧服务四级、智慧管理四级评审要求，满足AI辅助诊疗、大数据科研、互联网医院、物联网医疗设备互联等新场景需求。通过引进高性能、智能化、安全可控的信息设备，构建"设备—数据—服务"一体化体系，并与医院医疗业务紧密融合，形成让患者满意、医护工作者满意的供应和服务体系。服务内容包括但不限于：
服务体系设计与实施；
服务流程及规范建设与执行；
考核及评价指标的制定与实施；
电脑租赁、安装及维修服务；
打印机租赁、安装及维修服务；
优质打印耗材供应与配送服务；
信息前台设备资产管理服务；
应急、专项设备配套。
2. 技术要求
本次技术的重点是服务商的实施方案。服务商提供实施方案时，同时需要提供符合设计逻辑、具有严谨计算依据且合理的市场价格作为参考。
二、项目总体要求
1. 服务商应对项目内全部内容进行方案设计和报价。
2. 报价总价包含相关的费用（指叁年的租赁期限）有：人员费用（工资、福利、社保、劳保等）、装备、管理费用、利润、合同包含的所有风险、责任等费用以及项目管理过程中的所有由管理人承担费用的总和以及国家规定的各项税费。注：报价总价金额不包含考虑场地租赁成本，在广东省人民医院不能提供场地的情况下场地由服务商自行解决。
3. 服务商必须确保提供的设备及所有配套件为原厂套机非组装设备。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，服务商有责任给予补充，采购方不再支出任何费用。
三、电脑及打印机租赁服务范围
本项目需租赁设备6122套电脑和2783台打印机（含叁年耗材供应）进行替换。服务商应在合同签订后2个月内完成对应设备替换实施工作，并提供三年维保维修及耗材供应服务。
[bookmark: _GoBack]1. 租赁服务区域
项目租赁设备使用地点为广东省人民医院各个院区。
2. 租赁设备清单
注：以上数量为以上季度参考数量，最终项目需求数量以发出标书内容为准；服务商若中标，投标单价不可改变，服务时按采购人需求的实际租赁服务数量采购及办理合同结算手续。
	序号
	设备分类
	服务内容明细
	数量
	租赁期

	1
	PC电脑
	PC电脑（包含台式机、一体式PC电脑、手提电脑、平板电脑、云桌面终端租赁及维护维修服务）
	6122
	叁年

	2
	打印机
	A4黑白激光打印机维护维修及耗材供应服务
	2779

	叁年

	3
	
	A3喷墨打印机(6色)维护维修及耗材供应服务
	
	叁年

	4
	
	A4喷墨打印机(4色)维护维修及耗材供应服务
	
	叁年

	5
	
	A4针式打印机维护维修及耗材供应服务
	
	叁年

	6
	
	A3针式打印机维护维修及耗材供应服务
	
	叁年

	7
	
	手环标签打印机租赁及维修服务
	
	叁年

	8
	
	药物标签打印机租赁及维修服务
	
	叁年

	9
	
	票据打印机租赁及维修服务
	
	叁年

	10
	打印机
	高速行式打印机维护及维修服务
	4
	叁年

	11
	打印服务
	提供租赁设备替换原租赁的各集中打印设备并提供维修服务
	1项
	叁年



3. 电脑及打印机租赁设备参数
	序号
	设备分类
	设备类别
	设备品牌参考
	配置参数

	1
	PC电脑
	PC电脑
	HP、联想、Dell、华为等
	1、CPU：Intel酷睿i5（10代至14代）或同档次AMD及以上，核心数≥6，线程数≥12，主频≥2.5GHz，最大睿频≥4.0GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200/DDR5 5600MHz；
3、硬盘：M.2 NVMe PCIe 3.0/4.0接口，≥512GB固态硬盘；
4、显卡：集成显卡，提供≥1个HDMI、≥1个DP接口，支持双屏显示；
5、扩展槽：≥1个M.2 NVMe固态硬盘插槽、≥1个PCIe x16、≥1个PCIe x1；
6、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口；
7、USB接口：≥8个USB接口，其中USB 3.0/3.2 Gen1≥6个；
8、无线：Wi-Fi 5/6及蓝牙（可选）；
9、液晶显示器：尺寸≥21.5"，IPS面板，分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，支持HDMI/DP接口；
10、USB键盘鼠标套件

	1
	PC电脑
	一体式PC电脑
	HP、联想、Dell、华为等
	处理器：Intel酷睿i5（10代至14代）或同档次AMD及以上，核心数≥6，线程数≥12，最大睿频≥4.0GHz；
内存：≥16GB DDR4 3200/DDR5 5600MHz；
硬盘：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘；
显卡：集成显卡；
无线：Wi-Fi 5/6及蓝牙无线网卡；
有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口；
屏幕：≥23.8英寸，IPS，分辨率≥1920×1080，屏幕刷新率≥60Hz；
USB接口：≥4个USB接口；
自带摄像头、麦克风；
USB键盘鼠标套件

	1
	PC电脑
	手提电脑
	HP、联想、Dell、华为等
	1、处理器：Intel酷睿i5（10代至14代移动版）或同档次AMD及以上，核心数≥4，线程数≥8，最大睿频≥4.0GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200/LPDDR4x/LPDDR5x；
3、硬盘：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘；
4、显卡：集成显卡；
5、无线：Wi-Fi 5/6及蓝牙无线网卡；
6、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口（或支持USB-C转RJ45）；
7、屏幕：≥14英寸，IPS，分辨率≥1920×1080，屏幕刷新率≥60Hz；
8、电源：≥65W USB-C或传统圆孔交流电适配器；
9、网络摄像头：HD 720p及以上摄像头，带物理隐私遮罩，麦克风；
10、电池：≥3芯，≥45瓦时，支持快速充电；
11、接口：≥2个USB-A、≥1个USB-C、HDMI、RJ45（或转接支持）；
12、USB鼠标

	1
	PC电脑
	平板电脑
	联想、Dell、华为等
	1、屏幕尺寸：≥11英寸；
2、CPU：骁龙8 Gen2/麒麟T82B及以上；
3、内存：≥8GB；
4、存储：≥256GB；
5、连接方式：Wi-Fi 6；
6、端口：USB Type-C（支持OTG）；
7、屏幕类型：IPS或OLED，分辨率≥2560×1600，刷新率≥120Hz；
8、电池容量：≥8000mAh，支持快充≥20W；
9、摄像头：前置≥800W、后置≥1300W；
10、带皮套、触控笔；
11、操作系统：HarmonyOS/Android 14及以上

	1
	PC电脑
	云桌面终端(含授权)
	深信服、华为、H3C、锐捷等
	CPU：主频≥2.0GHz，核心数≥4（ARM或x86架构）；
内存：≥4GB DDR4；
存储：≥16GB eMMC/SSD；
网络：≥1个千兆RJ45网口（支持双网口可选）；
显示接口：≥2个HDMI（支持4K@60Hz输出）；
USB 2.0：≥2个；USB 3.0：≥4个；Type-C：≥1个；
支持对USB存储设备的管理；
支持主流云桌面协议（ICA/PCoIP/SPICE/RDP）

	2
	显示器
	21.5—27寸显示屏
	惠普、戴尔、飞利浦、华为等
	IPS面板；
屏幕比例16:9；
最佳分辨率≥1920×1080（27寸支持≥2560×1440），刷新率≥75Hz；
响应时间≤5ms（GTG）；
亮度≥300cd/m²；
可视角度≥178度（H/V）；
色域≥99%sRGB；
接口：HDMI+DP（或VGA+HDMI）；
支持硬件低蓝光认证

	3
	打印机
	A4黑白激光打印机
	HP、EPSON、CANON等
	处理器：≥800MHz；内存≥256MB；A4幅面；黑白激光；
打印速度≥30页/分钟；
分辨率≥1200×1200dpi；
≥250页进纸盒；
支持自动双面打印；
支持有线网络打印；
首页输出时间≤8秒。
注：设备需适配院内特殊打印场景，满足不少于81个住院科室的死亡证明打印使用需求，设备需支持厚纸、光面纸等特种纸张打印。

	4
	打印机
	A3喷墨打印机(6色)
	HP、EPSON、CANON等
	打印幅面：A3+；
6色独立墨仓式墨盒（黑、青、洋红、黄、淡青、淡洋红）；
微压电打印头，最小墨滴≤1.5微微升；
缓存≥64MB；
分辨率≥5760×1440dpi；
打印速度：黑白≥25页/分钟，彩色≥25页/分钟（A4，经济模式）；
支持厚纸、光泽纸等特种介质；
支持USB及有线网络接口。

	5
	打印机
	A4喷墨打印机(4色)
	HP、EPSON、CANON等
	打印幅面：A4；
4色墨仓式墨盒（黑、青、洋红、黄）；
微压电打印头，最小墨滴≤3微微升；
缓存≥64MB；
分辨率≥5760×1440dpi；
打印速度：黑白≥18页/分钟，彩色≥9页/分钟（A4，ISO标准）；
支持自动双面打印；
支持USB及无线网络。
注：设备需适配院内各科室业务特殊打印及核医学专业检查报告打印场景，设备需支持厚纸、光面纸等特种纸张介质稳定打印输出。

	6
	打印机
	A4、A3针式打印机
	得实、EPSON、富士通等
	打印针数：24针；
最高分辨率：≥360×360dpi；
打印速度：汉字超高速≥220字/秒（7.5cpi），英文超高速≥440字符/秒（10cpi）；
打印宽度：单页76.2—254mm，连续纸76.2—270mm（A3型支持至420mm）；
复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；
打印头寿命：≥4亿次/针；
接口：USB+并口。

	7
	打印机
	标签打印机
	得实、斑马、EPSON、富士通等
	分辨率：≥203dpi（8点/毫米），可选300dpi；
内存：≥8MB SDRAM+≥8MB Flash；
打印宽度：最大≥108毫米；
打印长度：最大≥990毫米；
打印速度：≥152毫米/秒（6英寸/秒）；
打印方式：热敏/热转印；
接口：USB+以太网（可选Wi-Fi/蓝牙）。
注：设备打印输出条码，须适配院内各类特殊检验仪器扫码识别要求，兼容临床检验自动化设备全流程精准识读，条码打印清晰度、对比度及识读率满足院内检验业务使用标准。

	8
	打印机
	药物标签打印机
	斑马、TSC、立象、富士通等
	分辨率：≥203dpi（8点/毫米），可选300dpi；
内存：≥8MB SDRAM+≥8MB Flash；
打印宽度：最大≥108毫米；
打印长度：最大≥990毫米；
打印速度：≥152毫米/秒（6英寸/秒）；
打印方式：热敏/热转印；
接口：USB+以太网。
注：设备打印输出条码，须满足院内药房各类特殊仪器扫码识别要求，条码清晰度、识读稳定性适配药房自动化设备全流程精准扫描读取。

	9
	打印机
	票据打印机
	EPSON、得力、斑马、富士通等
	打印方式：24针窄行针式打印机；
复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；
缓冲区：≥128KB；
接口：USB 2.0+IEEE-1284双向并行接口（可选以太网）；
打印头寿命：≥4亿次/针；
平均无故障时间（MTBF）：≥25,000小时；
打印总量：≥4,000万行（打印头除外）；
打印速度：汉字超高速≥168字/秒。



4. 租赁集中打印机参数
	序号
	设备分类
	设备类别
	设备品牌参考
	配置参数

	1
	复合机
	A3激光彩色复合机
	惠普、柯尼卡美能达、EPSON
	功能：彩色复印、彩色网络打印、彩色扫描（可选传真）；
配置：自动双面输稿器（容量≥130页）、自动双面器、双纸盒（各≥500页）、旁路纸盘（≥100页），支持PCL和PS打印语言，内存≥4GB，标配≥256GB SSD，10.1英寸彩色液晶触摸屏，支持中英文操作界面一键切换；
打印及复印速度：≥26页/分钟（A4，黑白彩色同速）；
扫描速度：≥70页/分钟（双面≥140ipm）；
打印分辨率：≥1200×1200dpi；
扫描分辨率：最大≥600×600dpi；
扫描方式：扫描至电子邮件、机密信箱、PC/服务器、U盘、移动设备；
支持移动打印（AirPrint/Mopria）。

	2
	打印机
	A3激光黑白打印机
	惠普、柯尼卡美能达、EPSON
	功能：网络打印（可选复印/扫描）；
配置：自动双面器、双纸盒（各≥500页）、旁路纸盘，支持PCL和PS打印语言；
打印速度：≥50页/分钟（A4）；
打印分辨率：≥1200×1200dpi；
内存：≥512MB，标配≥256GB SSD；
首页输出时间≤7秒；
支持移动打印。

	3
	打印机
	A4激光黑白打印机
	惠普、柯尼卡美能达
	功能：网络打印（可选复印/扫描）；
配置：自动双面器、≥250页纸盒、旁路纸盘，支持PCL和PS打印语言；
打印速度：≥35页/分钟（A4）；
打印分辨率：≥1200×1200dpi；
内存：≥256MB；
首页输出时间≤8秒；
支持有线网络及移动打印。


四、电脑及打印机租赁服务内容和要求
1. 电脑及打印机租赁服务内容
1）服务商必须配合广东省人民医院的信息设备配置计划，及时按配置要求提供全新的设备租赁服务。服务商签订合同2个月内，需完成目前广东省人民医院在用的所有信息前台设备（电脑（台式、笔记本、一体机、平板、云桌面终端）以及新外设（打印机、显示器、键盘、鼠标、扫描枪））的供货与集中替换工作。在用设备集中替换结束后，叁年项目周期内，由广东省人民医院根据自身业务发展情况，提出新增设备租赁需求，服务商必须配合广东省人民医院的配置计划，及时按配置要求提供原厂套机非组装设备。
2）合同期间，服务商应提供原厂套机非组装设备和供应耗材（按实际数结算）。
3）供应商需与广东省人民医院原项目租赁信息设备提供商作好交接工作，原租赁信息设备有电脑（台式、笔记本、一体机、平板）以及外设（打印机含在用各种型号的打印机以及机柜式高速行式打印机、显示器、键盘、鼠标、扫描枪、读卡器）等，产权属于原服务商，原租赁项目到期前，原服务商需要清理撤回对应的设备。本项目服务商有义务与原服务商做好交接，资产登记清退等工作，保障交接期间业务平稳。
4）针对广东省人民医院原有电脑（台式、笔记本、一体机、平板）以及外设（打印机含在用各种型号的打印机以及机柜式高速行式打印机、显示器、键盘、鼠标、扫描枪、读卡器）产权仍旧属于广东省人民医院，此部分由广东省人民医院根据报废及新增计划，由服务商提供租赁设备进行替换，替换后的设备产权属服务商。
5）质保要求：叁年租赁期内更换配件的由原厂提供，其他的由服务商负责。
6）特殊情况不在合同范围内购买的信息设备及配件，按实际情况结算。
7）本项目租赁的电脑或打印机按双方协定的每月每台固定费用收费。
8）数据保密及安全要求：电脑维修、更换、报废或送出医院作为其他用途时，必须将涉密的硬盘取出，将秘密信息删除或按用户要求处理数据后删除。
9）本项目服务期结束前，服务商有义务配合下一期项目服务商做好交接工作，如有设备需要超期延租的，按月固定费用续租时，服务商应无条件配合续租。
2. 电脑及打印机租赁服务要求
1）装配时间：广东省人民医院发出装配指令后15天内完成装配；
2）常备整机库存：电脑50套，打印机20台；广东省人民医院无法提供存放场所时，由服务商自行解决，费用包含在租赁费用中，广东省人民医院不再另行付费。
3）设备要求：必须是原厂套机非组装设备。
4）提供租赁设备的配置及要求应符合本需求的设备参数要求内容。
5）每隔半年，双方在价格不变的情况下，协商调整或升级各种设备的配置参数及要求。
3. 电脑及配套外设硬件维修服务
（1）服务内容
负责电脑及配套外设的硬件维修，设备范围包括：电脑（台式、笔记本、一体机、平板、云桌面终端等）、显示屏、配件、打印机、外设（显示器、键盘、鼠标、扫描枪、读卡器等）等各类硬件安装、调试、维护、故障检测、问题排除、定期保养。
（2）服务指标及要求
1）要求在接到报障后5分钟内响应，0.5小时内解决问题，100%的故障解决率；
2）服务商必须承诺在项目所在地设立备件库，同时需要在项目现场设置应急备机备件库，并确保长期保持充足的备机备件存量。备机备件应满足或超过以下清单：（提供承诺）
	备件类型
	备件名称
	数量

	台式电脑
	内存
	20

	台式电脑
	电源
	10

	台式电脑
	主板
	10

	台式电脑
	CPU
	10

	台式电脑
	显示屏
	12

	台式电脑
	屏线
	5

	台式电脑
	键盘组件
	5

	台式电脑
	光电组件
	5

	台式电脑
	整机
	50

	笔记本
	整机
	10

	外设
	加热组件
	5

	外设
	主板
	5

	外设
	电源板
	5

	外设
	加热膜
	5

	外设
	传感器
	5

	外设
	激光器
	5

	外设
	搓纸轮
	5

	外设
	转动齿轮
	5

	外设
	分离片
	5

	外设
	导纸器
	5

	外设
	齿轮支架
	5

	外设
	扫描头
	5

	外设
	转印组件
	5

	外设
	打印头
	5

	外设
	光栅
	5

	外设
	主电机
	5

	外设
	整机-喷墨打印机
	3

	外设
	整机-激光打印机
	10

	外设
	整机-针式打印机
	2

	外设
	整机-标签打印机
	5


五、集中打印设备租赁服务
广东省人民医院的集中打印设备租赁业务将包括彩色打印、黑白打印、高速行打印等业务内容，服务商需要根据广东省人民医院的业务需求提供设备的租赁、设备维修、计费统计等服务内容，广东省人民医院将按打印页数与服务商进行结算。
1. 集中打印机设备清单
①A3激光彩色复合机：26页/分钟及以上彩色数码多功能一体机（项目初期需配置12台）（参考型号：柯尼卡美能达bizhub C268i/C7222i、佳能iR C3326、理光IM C3010）；
②A3黑白激光打印机（项目初期共需配置1台）（参考型号：惠普HP LaserJet Enterprise M806dn、理光IM 430F）；
③A4黑白打印机或多功能一体机（项目初期共需配置9台）（参考型号：惠普HP LaserJet Pro 4003dn、兄弟DCP-L2628DW、联想LJ5000DN）。
2. 集中打印机业务量预估
每月大致印量：彩色约80000页，黑白约120000页，高速行打每月印量约200000页，各型号对应打印机大致打印量详见下表（注意：上述打印业务量仅为预计数量，不作承诺）。
集中打印机租赁（请根据此表格式整理各类报价）：
	序号
	设备类别
	参考的设备品牌、型号
	预计打印数量（张/年）
	★单张收费限价（元/张）

	
	
	
	
	A3
	A4

	
	
	
	
	不含纸张
	含纸张
	不含纸张
	含纸张

	1
	A3彩色复合机
	柯尼卡美能达 bizhub C268i
	1,377,032
	
	
	
	

	1
	A3彩色复合机
	柯尼卡美能达 bizhub C7222i
	1,377,032
	
	
	
	

	2
	A4彩色打印机
	柯尼卡美能达 bizhub C3320i
	4,115
	
	
	
	

	3
	A3激光打印机
	惠普 HP LaserJet Enterprise M806dn
	510,832
	
	
	
	

	4
	A4黑白打印机或多功能一体机
	惠普 HP LaserJet Pro 4003dn
	1,415,261
	
	
	
	

	5
	A4黑白打印机或多功能一体机
	惠普 HP LaserJet Pro M404dn
	1,415,261
	
	
	
	


上表中的数量是参考往年的结算数量及预计以后业务发展估算的数量，最终数量按实际打印纸张数量结算。
说明：上表中涉及的品牌仅为参考品牌，服务商可提供同档次或更优的产品参加响应。
3. 服务指标及要求
（1）设备配置要求
	序号
	设备类型
	参数要求
	备注

	1
	A3激光彩色复合机
	a.功能：彩色复印、彩色网络打印、彩色扫描（可选传真）；
b.配置：自动双面输稿器（容量≥130页）、自动双面器、双纸盒（各≥500页）、旁路纸盘（≥100页），支持PCL和PS打印语言，内存≥4GB，标配≥256GB SSD，10.1英寸彩色液晶触摸屏，支持中英文操作界面一键切换；
c.打印及复印速度：≥26页/分钟（A4，黑白彩色同速）；
d.扫描速度：≥70页/分钟（双面≥140ipm）；
e.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
f.扫描分辨率：最大≥600×600dpi；
g.扫描方式：扫描至电子邮件、机密信箱、PC/服务器、U盘、移动设备；支持移动打印（AirPrint/Mopria）。
	项目初期共配置12台

	2
	A3激光黑白打印机
	a.功能：网络打印（可选复印/扫描）；
b.配置：自动双面器、双纸盒（各≥500页）、旁路纸盘，支持PCL和PS打印语言；
c.打印速度：≥50页/分钟（A4）；
d.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
e.内存：≥512MB，标配≥256GB SSD；首页输出时间≤7秒；支持移动打印。
	项目初期共配置1台

	3
	A4激光黑白打印机
	a.功能：网络打印（可选复印/扫描）；
b.配置：自动双面器、≥250页纸盒、旁路纸盘，支持PCL和PS打印语言；
c.打印速度：≥35页/分钟（A4）；
d.打印分辨率：≥1200×1200dpi；
e.内存：≥256MB；首页输出时间≤8秒；支持有线网络及移动打印。
	项目初期共配置9台


（2）纸张要求
需提供A4优质品牌纸张（Double A、金丝雀或欧迪五星），规格为80克。
六、打印耗材配送供应服务
1. 服务内容
服务商必须根据广东省人民医院各用户科室的打印耗材使用需要，及时、按质按量地提供打印耗材的配送和回收服务。包括各种打印设备耗材的集中采购，并配送到各业务科室用户；登记耗材申领、耗材残值的回收等各项服务工作。
2. 服务指标及要求
1）服务商须确保所提供的货物必须是满足本项目提供租赁设备的使用标准，保证提供质量相当、品种齐全的均为正规的厂家生产的原厂套机非组装、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装和保修标准，有使用有效期的货品其剩余有效期不得少于标注有效期的80%，且包配送，如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经广东省人民医院同意后方可改变。
2）广东省人民医院发现服务商所供物品有质量问题，服务商必须无条件退货或更换商品并立即重新供货，确保打印质量，不得以任何理由推迟。
3）广东省人民医院发出用货指令后，服务商必须及时供货，对于一般商品，广东省人民医院当天发出用货指令后，第二天将商品送达指定地点。特殊情况需要加急的双方协商急送时间。由于服务商拖沓造成广东省人民医院利益受损的，广东省人民医院有权要求服务商赔偿。
4）服务商应针对常用耗材在项目现场或附近存放周转耗材，以应付急需。
5）广东省人民医院根据自身的需求，有权终止、增加或变更某类商品使用。
七、信息前台设备资产管理服务
服务商应提供租赁设备的资产管理服务，包括但不限于：
做好清退或报废设备的清点登记工作；
形成租赁设备资产登记台账，并实时更新。台账信息包含但不限于：使用部门或科室、设备参数配置、设备序列号、过保时间、维修记录、出入库记录等，并保证实时更新信息。
每月完成耗材使用统计工作，为广东省人民医院信息前台设备耗材的使用趋势、使用计划提供建议等。
服务商每年至少完成一次全面的信息前台设备资产盘点工作。
根据广东省人民医院资产管理需要，协助或配合医院完成资产管理相关的其它工作，包括但不限于资产审计等。
项目包含一套信息资产管理软件，对所有信息设备进行资产管理，并且需要将资产管理数据对接广东省人民医院资产管理平台。
八、应急专项设备配套服务
根据广东省人民医院指挥调度，提供应急或专项设备支持服务，包括但不限于：外出就诊配套信息设备提供、临时性专项工作配套信息设备提供、重大故障应急信息设备提供等。
九、项目商务要求
1. 报价方式
（1）电脑及打印机租赁报价
电脑及打印机租赁报价方式参考下表，报价不得超过下表限价。下表中：租赁单价单位为：元/月，租赁总价按叁年期计算。
	序号
	设备分类
	设备类别
	设备品牌
	配置参数
	租赁单价限价
	租赁总价限价

	1
	PC电脑
	PC电脑
	HP、联想、Dell、华为等
	1、CPU：Intel酷睿i5（10代至14代）或同档次AMD及以上，核心数≥6，线程数≥12，主频≥2.5GHz，最大睿频≥4.0GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200/DDR5 5600MHz；
3、硬盘：M.2 NVMe PCIe 3.0/4.0接口，≥512GB固态硬盘；
4、显卡：集成显卡，提供≥1个HDMI、≥1个DP接口，支持双屏显示；
5、扩展槽：≥1个M.2 NVMe固态硬盘插槽、≥1个PCIe x16、≥1个PCIe x1；
6、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口；
7、USB接口：≥8个USB接口，其中USB 3.0/3.2 Gen1≥6个；
8、无线：Wi-Fi 5/6及蓝牙（可选）；
9、液晶显示器：尺寸≥21.5"，IPS面板，分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，支持HDMI/DP接口；
10、USB键盘鼠标套件
	
	

	1
	PC电脑
	一体式PC电脑
	HP、联想、Dell、华为等
	处理器：Intel酷睿i5（10代至14代）或同档次AMD及以上，核心数≥6，线程数≥12，最大睿频≥4.0GHz；
内存：≥16GB DDR4 3200/DDR5 5600MHz；
硬盘：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘；
显卡：集成显卡；
无线：Wi-Fi 5/6及蓝牙无线网卡；
有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口；
屏幕：≥23.8英寸，IPS，分辨率≥1920×1080，屏幕刷新率≥60Hz；
USB接口：≥4个USB接口；
自带摄像头、麦克风；
USB键盘鼠标套件
	
	

	1
	PC电脑
	手提电脑
	HP、联想、Dell、华为等
	1、处理器：Intel酷睿i5（10代至14代移动版）或同档次AMD及以上，核心数≥4，线程数≥8，最大睿频≥4.0GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 3200/LPDDR4x/LPDDR5x；
3、硬盘：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘；
4、显卡：集成显卡；
5、无线：Wi-Fi 5/6及蓝牙无线网卡；
6、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口（或支持USB-C转RJ45）；
7、屏幕：≥14英寸，IPS，分辨率≥1920×1080，屏幕刷新率≥60Hz；
8、电源：≥65W USB-C或传统圆孔交流电适配器；
9、网络摄像头：HD 720p及以上摄像头，带物理隐私遮罩，麦克风；
10、电池：≥3芯，≥45瓦时，支持快速充电；
11、接口：≥2个USB-A、≥1个USB-C、HDMI、RJ45（或转接支持）；
12、USB鼠标
	
	

	1
	PC电脑
	平板电脑
	联想、Dell、华为等
	1、屏幕尺寸：≥11英寸；
2、CPU：骁龙8 Gen2/麒麟T82B及以上；
3、内存：≥8GB；
4、存储：≥256GB；
5、连接方式：Wi-Fi 6；
6、端口：USB Type-C（支持OTG）；
7、屏幕类型：IPS或OLED，分辨率≥2560×1600，刷新率≥120Hz；
8、电池容量：≥8000mAh，支持快充≥20W；
9、摄像头：前置≥800W、后置≥1300W；
10、带皮套、触控笔；
11、操作系统：HarmonyOS/Android 14及以上
	
	

	1
	PC电脑
	云桌面终端(含授权)
	深信服、华为、H3C、锐捷等
	CPU：主频≥2.0GHz，核心数≥4（ARM或x86架构）；
内存：≥4GB DDR4；
存储：≥16GB eMMC/SSD；
网络：≥1个千兆RJ45网口（支持双网口可选）；
显示接口：≥2个HDMI（支持4K@60Hz输出）；
USB 2.0：≥2个；USB 3.0：≥4个；Type-C：≥1个；
支持对USB存储设备的管理；
支持主流云桌面协议（ICA/PCoIP/SPICE/RDP）
	
	

	2
	显示器
	21.5—27寸显示屏
	惠普、戴尔、飞利浦、华为等
	IPS面板；
屏幕比例16:9；
最佳分辨率≥1920×1080（27寸支持≥2560×1440），刷新率≥75Hz；
响应时间≤5ms（GTG）；
亮度≥300cd/m²；
可视角度≥178度（H/V）；
色域≥99%sRGB；
接口：HDMI+DP（或VGA+HDMI）；
支持硬件低蓝光认证
	
	

	3
	打印机
	A4黑白激光打印机
	HP、EPSON、CANON等
	处理器：≥800MHz；内存≥256MB；A4幅面；黑白激光；
打印速度≥30页/分钟；
分辨率≥1200×1200dpi；
≥250页进纸盒；
支持自动双面打印；
支持有线网络打印；
首页输出时间≤8秒。
注：设备需适配院内特殊打印场景，满足不少于81个住院科室的死亡证明打印使用需求，设备需支持厚纸、光面纸等特种纸张打印。
	
	

	4
	打印机
	A3喷墨打印机(6色)
	HP、EPSON、CANON等
	打印幅面：A3+；
6色独立墨仓式墨盒（黑、青、洋红、黄、淡青、淡洋红）；
微压电打印头，最小墨滴≤1.5微微升；
缓存≥64MB；
分辨率≥5760×1440dpi；
打印速度：黑白≥25页/分钟，彩色≥25页/分钟（A4，经济模式）；
支持厚纸、光泽纸等特种介质；
支持USB及有线网络接口。
	
	

	5
	打印机
	A4喷墨打印机(4色)
	HP、EPSON、CANON等
	打印幅面：A4；
4色墨仓式墨盒（黑、青、洋红、黄）；
微压电打印头，最小墨滴≤3微微升；
缓存≥64MB；
分辨率≥5760×1440dpi；
打印速度：黑白≥18页/分钟，彩色≥9页/分钟（A4，ISO标准）；
支持自动双面打印；
支持USB及无线网络。
注：设备需适配院内各科室业务特殊打印及核医学专业检查报告打印场景，设备需支持厚纸、光面纸等特种纸张介质稳定打印输出。
	
	

	6
	打印机
	A4、A3针式打印机
	得实、EPSON、富士通等
	打印针数：24针；
最高分辨率：≥360×360dpi；
打印速度：汉字超高速≥220字/秒（7.5cpi），英文超高速≥440字符/秒（10cpi）；
打印宽度：单页76.2—254mm，连续纸76.2—270mm（A3型支持至420mm）；
复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；
打印头寿命：≥4亿次/针；
接口：USB+并口。
	
	

	7
	打印机
	标签打印机
	得实、斑马、EPSON、富士通等
	分辨率：≥203dpi（8点/毫米），可选300dpi；
内存：≥8MB SDRAM+≥8MB Flash；
打印宽度：最大≥108毫米；
打印长度：最大≥990毫米；
打印速度：≥152毫米/秒（6英寸/秒）；
打印方式：热敏/热转印；
接口：USB+以太网（可选Wi-Fi/蓝牙）。
注：设备打印输出条码，须适配院内各类特殊检验仪器扫码识别要求，兼容临床检验自动化设备全流程精准识读，条码打印清晰度、对比度及识读率满足院内检验业务使用标准。
	
	

	8
	打印机
	药物标签打印机
	斑马、TSC、立象、富士通等
	分辨率：≥203dpi（8点/毫米），可选300dpi；
内存：≥8MB SDRAM+≥8MB Flash；
打印宽度：最大≥108毫米；
打印长度：最大≥990毫米；
打印速度：≥152毫米/秒（6英寸/秒）；
打印方式：热敏/热转印；
接口：USB+以太网。
注：设备打印输出条码，须满足院内药房各类特殊仪器扫码识别要求，条码清晰度、识读稳定性适配药房自动化设备全流程精准扫描读取。
	
	

	9
	打印机
	票据打印机
	EPSON、得力、斑马、富士通等
	打印方式：24针窄行针式打印机；
复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；
缓冲区：≥128KB；
接口：USB 2.0+IEEE-1284双向并行接口（可选以太网）；
打印头寿命：≥4亿次/针；
平均无故障时间（MTBF）：≥25,000小时；
打印总量：≥4,000万行（打印头除外）；
打印速度：汉字超高速≥168字/秒。
	
	



（2）集中打印租赁报价表
集中打印机租赁的结算方式：结算价=单张收费标准×综合折扣率×实际打印纸张数量，报价方式参考下表，单张收费报价不得超过限价。
2. 付款方式
本项目采购按量结算的结算方式，具体为按月计量按季付款，具体如下：
每月10日前提交上月实际使用量给广东省人民医院进行对账审定（如1月份的账单就应该在2月10日前交给广东省人民医院）。
租赁款项按季度办理结算，广东省人民医院确认无误后服务商再开发票给广东省人民医院。广东省人民医院收到服务商有效等额发票后，以支票或转帐付款方式支付服务款给服务商。
3. 结算方式
A、桌面PC、打印机（含打印耗材）结算方式：最终数量以由服务商与广东省人民医院双方签订合同后盘点数据及实际发生数量为准，按实结算。
B、打印机租赁的结算方式：结算价=单张收费标准×综合折扣率×实际打印纸张数量。
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