胃肠外科开科专科宣教展示配套设施采购项目需求
项目名称
项目名称：胃肠外科开科专科宣教展示配套设施采购项目
采购清单
硬件采购清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	宣教展示屏
	屏幕尺寸：110英寸

分辨率：3840 × 2160 像素（4K超高清）

屏幕比例：16:9

屏幕类型：LCD（LED背光）

刷新率：120Hz

亮度：350cd/㎡（典型值）

对比度：1200:1

色域：NTSC 85%

可视角度：178°

触摸屏技术：红外触控技术

触摸点数：20点触控，支持批注、书写等功能

处理器：内置高性能8核处理器，支持双系统（安卓+Windows）

摄像头：4800万像素摄像头

麦克风：8阵列麦克风，12米远距离拾音

音频：2.1声道，50W大功率扬声器

无线投屏：支持无线传屏器/传屏软件多种无线投屏方式

网络：支持独立双无线模块，支持WiFi6，保障网络快速稳定；支持一网通，安卓及OPS均支持千兆网络

外形尺寸：2500.3 × 1490.3 × 104.3 mm

适用范围：50㎡-80㎡会议室，30~40人

整机 × 1、挂架 × 1、无线传屏器 × 1、智能笔 × 1、电源线 × 1、吊顶支架 × 1
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	2
	搬运及设备安装服务
	服务包含拆包、楼层转运、精准就位及成品保护，全部费用包干；设备由1楼经楼梯人力搬运至19楼，需配置不少于4名专业人员，须做好楼道防护，搬运期间若设备损坏，由供应商承担相关责任
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服务要求
提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：
1、送货、安装配置服务；
2、验收后3年内，供应商在收到客户报障请求后，1小时内到达现场响应处理，2小时内恢复正常；
3、提供备件先行服务，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。
详细配置参数
（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务
(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供3年保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的3%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：1小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。
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