Myla软件实时动态监控工作站
项目需求书
1. 项目名称
项目名称：Myla软件实时动态监控工作站项目
2. 方案建设内容

方案建设内容如下：

	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	Myla软件实时动态监控工作站
	详见3.1 Myla软件实时动态监控工作站
	1项


3. 详细配置参数
3.1 Myla软件实时动态监控工作站
	序号
	功能模块
	需求内容

	1
	Myla软件实时动态监控工作站
	一、内置MAESTRIA软件，功能如下：
1. 血培养统一管理。支持多院区门急诊血培养的远程管理，实时监测每台血培养的报阳状态。支持远程查看样本培养信息，包含报阳提醒、样本孵育设备、报阳时间、装卸瓶时间、采血量（异常容量提醒）、生长曲线、血瓶图像、培养瓶类型等。
2. 多系统一站式管理。支持在连接实验室网络的情况下，远程计算机通过网页浏览器直接访问仪器系统的操作软件，并进行样本信息的上传和结果信息的审核批准。

3. 支持与院内LIS平台对接，实现样本基础信息、检测项目分配的数据采集和培养、鉴定及药敏设备检测结果信息向LIS的回传。
二、内置微生物智能数据分析软件Lab Analytics，功能如下：
1.支持对临床提供血培养（含分析、污染、效率）、鉴定药敏、累积抗菌谱、菌种趋势等动态分析数据报表。
2. 指标动态监控。支持按时间、科室等维度实现阳性率、血培养污染率、培养瓶装载效率、血培养检测时长、培养瓶采血量、培养瓶送检量、全流程\分段式TAT、质谱鉴定结果质量和效率等指标进行动态分析，并支持互动式图标进行结果呈现。
3. 动态耐药检测管理。支持动态生成耐药监测报告，支持一键去重复，能够按时间、院区、科室、病区、标本类型等多维度互动式图表展示，生成鉴定菌种分布、菌种检出趋势、耐药性等动态趋势报告，MDRO检出趋势及实时科室/标本类型分布。
4.支持医院内网多终端访问和多学科数据共享。支持各科室实时查看本科室动态耐药监测报告。
三、 仪器对接
1. 支持与血培养仪，质谱仪，鉴定药敏仪对接，实现数据双向通信。
四、硬件配置
处理器：≥4核心
内存：≥32GB

硬盘：≥1 TB SSD + 1TB HDD


4. 项目工期
1. 自合同签订日起，需在4个月内完成项目实施工作，确保系统正常运行。

2. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。
5. 集成技术及实施服务要求

项目实施期内承建商提供最少专职工程师1名负责本项目实施工作，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。
6. 后续维护服务
项目维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
维护期后的项目维护费用软件部分每年不超过合同软件金额的5%，硬件部分每年不超过合同硬件金额的3%。
7. 合同款支付方式
（一） 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
（二） 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。
（三）软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付合同软件总金额的70%。                                     
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